進階指南 > 維護 > 從電腦執行維護 > 校準列印頭位置

# 校準列印頭位置

列印頭校準校正列印頭的安裝位置並改善色彩和線條的偏差。

執行列印頭校準的步驟如下：

## 列印頭校準

1. 開啟印表機驅動程式設定視窗

2. 按一下維護標籤上的列印頭校準

   出現一條訊息。

3. 在印表機中裝入紙張

   將紙張厚度調整桿設定到左側位置，並在後端托盤中裝入一張A4或Letter大小的一般紙張。

4. 執行列印頭校準

   按照訊息指示操作。
   列印頭校準對話方塊開啟。

5. 檢查列印圖案

   在相關的方塊內輸入具有最少條紋數量的圖案號碼。
   在預覽視窗中按一下具有最少條紋數量的圖案，將會自動把其號碼設定到相關方塊中。

   當您輸入了所有必要的值時，按一下確定。

   注釋

   - 如果您看到列印結果並且仍然無法判斷哪幅圖案具有最少條紋數量，請參閱印表機手冊。

頁首