Guida Avanzata > Manutenzione > Esecuzione della manutenzione da un computer > Controllo degli ugelli delle testine di stampa

# Controllo degli ugelli delle testine di stampa

La funzione di controllo degli ugelli consente di controllare se le testine di stampa funzionano correttamente stampando un test di controllo ugelli. Se la stampa risulta sbiadita o se non è stato stampato un colore specifico, stampare il test.

Di seguito viene descritta la procedura per stampare un test di controllo ugelli.

## Controllo ugelli (Nozzle Check)

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Fare clic su Controllo ugelli (Nozzle Check) sulla scheda Manutenzione (Maintenance)

   Si apre la finestra di dialogo Controllo ugelli (Nozzle Check).
   Per visualizzare un elenco degli elementi da verificare prima di stampare il test di controllo, fare clic su Elementi della verifica iniziale (Initial Check Items).

3. Caricare la carta nella stampante

   Spostare la leva di regolazione spessore carta verso sinistra e caricare un foglio di carta comune in formato A4 o Letter nel vassoio posteriore.

4. Stampare un test di controllo degli ugelli

   Assicurarsi che la stampante sia accesa, quindi fare clic su Stampa motivo di controllo (Print Check Pattern).
   Verrà stampato il test di controllo degli ugelli.

   Fare clic su OK quando viene visualizzato il messaggio di conferma.
   Verrà visualizzata la finestra di dialogo Verifica del motivo (Pattern Check).

5. Verificare il risultato di stampa

   Verificare il risultato di stampa. Se il risultato di stampa è normale, fare clic su Esci (Exit).
   Se il risultato della stampa presenta sbavature o se vi sono sezioni non stampate, fare clic su Pulizia (Cleaning) per pulire la testina di stampa.

## Argomento correlato

Pulizia delle testine di stampa

Inizio pagina