Podręcznik zaawansowany Rozwiązywanie problemów

Spis treści > Okresowa konserwacja > Gdy wydruk staje się blady lub kolory są niewłaściwe > Wyrównywanie głowicy drukującej

### Wyrównywanie głowicy drukującej

Jeśli linie proste są drukowane krzywo lub rezultaty drukowania są nierówne, należy wyrównać pozycję głowicy drukującej.

Należy przygotować: arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone, a na tylną tacę załadowano arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.

Przesuń dźwignię grubości papieru w lewo. Patrz Widok z przodu.

1. Otwórz okno dialogowe właściwości drukarki.

Patrz Otwieranie okna dialogowego Właściwości drukarki (system Windows).

1. Wydrukuj arkusz wyrównywania głowicy drukującej.

(1) Kliknij kartę Obsługa (Maintenance).

(2) Kliknij opcję Wyrównywanie głowic drukujących (Print Head Alignment).

(3) Potwierdź wyświetlany komunikat i kliknij przycisk OK.

Zostanie wydrukowany wzór wyrównywania głowicy drukującej. Nie otwieraj pokrywy przedniej podczas drukowania. Drukowanie trwa około 3 minut.

(4) Po wydrukowaniu poniższego wzoru upewnij się, że został on wydrukowany poprawnie i kliknij przycisk Tak (Yes).

1. Wyrównaj pozycję głowicy drukującej.

(1) Przyjrzyj się wydrukowi i wybierz numer wzoru w kolumnie A, w którym smugi są najmniej widoczne.

Uwaga W przypadku problemów z wyborem najlepszego wzoru należy wybrać ustawienie, które powoduje powstawanie najmniej zauważalnych białych smug.

(A) Mniej wyraźne pionowe, białe smugi

(B) Wyraźne białe, pionowe smugi

(C) Mniej wyraźne poziome, białe smugi

(D) Wyraźne białe, poziome smugi

(2) Powtarzaj procedurę do momentu zakończenia wybierania numeru wzoru w kolumnie L i kliknij przycisk OK.

(3) Potwierdź wyświetlany komunikat i kliknij przycisk OK.

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone, a na tylną tacę załadowano arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.

Przesuń dźwignię grubości papieru w lewo. Patrz Widok z przodu.

1. Otwórz okno dialogowe Canon IJ Printer Utility.

Patrz Otwieranie programu Canon IJ Printer Utility (komputery Macintosh).

1. Wydrukuj arkusz wyrównywania głowicy drukującej.

(1) Wybierz opcję Wydruk testowy (Test Print) z wyświetlonego menu.

(2) Kliknij opcję Wyrównywanie głowicy drukującej (Print Head Alignment).

(3) Potwierdź wyświetlany komunikat i kliknij przycisk OK.

Zostanie wydrukowany wzór wyrównywania głowicy drukującej. Nie otwieraj pokrywy przedniej podczas drukowania. Drukowanie trwa około 3 minut.

1. Wyrównaj pozycję głowicy drukującej.

(1) Przyjrzyj się wydrukowi i wybierz numer wzoru w kolumnie A, w którym smugi są najmniej widoczne.

Uwaga W przypadku problemów z wyborem najlepszego wzoru należy wybrać ustawienie, które powoduje powstawanie najmniej zauważalnych białych smug.

(A) Mniej wyraźne pionowe, białe smugi

(B) Wyraźne białe, pionowe smugi

(C) Mniej wyraźne poziome, białe smugi

(D) Wyraźne białe, poziome smugi

(2) Powtarzaj procedurę do momentu zakończenia wybierania numeru wzoru w kolumnie L i kliknij przycisk Wyślij (Send).

Powrót do góry