Οδηγός λειτουργιών για προχωρημένους > Παράρτημα > Σύνδεση του εκτυπωτή με το δίκτυο

# Σύνδεση του εκτυπωτή με το δίκτυο

Αν χρησιμοποιούνται πολλοί εκτυπωτές σε ένα περιβάλλον δικτύου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από κοινού τον εκτυπωτή που είναι συνδεδεμένος σε έναν υπολογιστή από τους άλλους υπολογιστές.
Οι εκδόσεις των Windows των υπολογιστών που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο δεν χρειάζεται απαραιτήτως να είναι οι ίδιες.

- Ρυθμίσεις στο διακομιστή εκτύπωσης

  Περιγράφει τη διαδικασία ρύθμισης ενός υπολογιστή με έναν εκτυπωτή συνδεδεμένο απευθείας σε αυτόν με καλώδιο USB.

- Ρυθμίσεις στον Η/Υ-πελάτης

  Περιγράφει τη διαδικασία ρύθμισης των υπολογιστών που θα χρησιμοποιήσουν αυτόν τον εκτυπωτή μέσω του δικτύου.
  Όταν εκτελέσετε την εκτύπωση, τα δεδομένα αποστέλλονται μέσω του συστήματος διακομιστή εκτύπωσης στον εκτυπωτή.

Σημαντικό

- Σε περίπτωση που παρουσιαστεί σφάλμα όταν ένα έγγραφο εκτυπώνεται από το σύστημα-πελάτης σε έναν κοινόχρηστο εκτυπωτή, το μήνυμα σφάλματος της λειτουργίας Παρακολούθηση κατάστασης Canon IJ θα εμφανιστεί στο σύστημα-πελάτης και στο σύστημα διακομιστή εκτύπωσης. Για κανονική εκτύπωση, η λειτουργία Παρακολούθηση κατάστασης Canon IJ εμφανίζεται μόνο στο σύστημα-πελάτης.

Σημείωση

- Εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή από το Setup CD-ROM/CD-ROM εγκατάστασης που συνοδεύει τον εκτυπωτή στο διακομιστή εκτύπωσης και σε καθένα από τους υπολογιστές-πελάτες, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα κάθε υπολογιστή.

## Σχετικό θέμα

Περιορισμοί στην εκτύπωση δικτύου

Μετάβαση στην αρχή της σελίδας