Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать из других приложений > Изменение качества печати и коррекция графических данных > Указание режима корректировки цвета

# Указание режима корректировки цвета

С помощью функции Корректировка цвета задается метод настройки цветов, соответствующий типу печатаемого документа.
Как правило, драйвер принтера использует для настройки цветов режим Canon для цифровой фотопечати. При этом для печати данных используются цвета, которые предпочитает большинство людей. Этот способ подходит для печати sRGB-данных.

Чтобы выполнять печать с эффективным использованием цветового пространства данных sRGB или Adobe RGB, выберите вариант ICM. Чтобы использовать прикладную программу для указания ICC-профиля, выберите вариант Нет (None).

Порядок действий для настройки параметра Корректировка цвета описан ниже:

1. Откройте окно настройки драйвера принтера

2. Выберите настройку цветов вручную.

   На вкладке Главная (Main) выберите Вручную (Manual) для параметра Цвет/интенсивность (Color/Intensity) и щелкните Установить... (Set...).

   Откроется диалоговое окно Настройка цветов вручную (Manual Color Adjustment).

3. Выберите корректировку цвета.

   Щелкните вкладку Согласование (Matching), выберите настройку Корректировки цвета (Color Correction), соответствующую вашим задачам, и нажмите кнопку OK.

   Сопоставление драйвера

     Используя режим Canon для цифровой фотопечати (Canon Digital Photo Color), можно печатать sRGB-данный с применением оттенков, которые предпочитает большинство людей.
     Для параметра Корректировка цвета (Color Correction) по умолчанию задается значение Сопоставление драйвера (Driver Matching).

   ICM

     Можно выполнять печать с эффективным использованием цветового пространства данных sRGB или Adobe RGB.

   Нет

     Настройка цветов средствами драйвера принтера не применяется. Выберите это значение, если для печати данных вы указываете в прикладной программе индивидуально созданный профиль или профиль для специальной бумаги Canon.

4. Завершите настройку.

   Нажмите кнопку ОК на вкладке Главная (Main).
   При выполнении печати данные будут напечатаны с использованием указанного метода настройки цветов.

Внимание!

- Если функция ICM отключена в прикладной программе, значение ICM для параметра Корректировка цвета (Color Correction) заблокировано и, возможно, принтер не сможет должным образом печатать графические данные.

- Если на вкладке Главная (Main) установлен флажок Оттенки серого (Grayscale Printing), параметр Корректировка цвета (Color Correction) отображается серым цветом и заблокирован.

## См. также

Оптимальная фотопечать графических данных

Настройка цветов с помощью драйвера принтера

Печать с использованием ICC-профилей

Наверх