고급 가이드 문제 해결

목차 > 유지 관리 > 용지 공급 롤러 청소

# 용지 공급 롤러 청소

용지 공급 롤러가 지저분하거나 종이 가루가 롤러에 부착된 경우 용지가 올바르게 로드되지 않을 수 있습니다. 이 경우에 용지 공급 롤러를 청소합니다. 용지 공급 롤러를 청소하면 롤러가 마모되므로 필요한 경우에만 청소를 수행하십시오.

준비해야 할 것: A4 또는 Letter 크기의 보통 용지 세 장

1. 전원이 켜졌는지 확인하고 뒷면 트레이에 남아 있는 용지를 제거합니다.

1. 프린터 등록 정보 대화 상자를 엽니다.

프린터 등록 정보 대화 상자 열기(Windows)를 참조하십시오.

1. 용지 공급 롤러를 청소합니다.

(1) 유지 관리 탭을 클릭합니다.

(2) 롤러 청소를 클릭합니다.

(3) 메시지를 확인하고 확인을 클릭합니다.

용지 공급 롤러는 청소될 때 회전합니다.

1. 용지 공급 롤러가 회전을 멈추었는지 확인합니다. 메시지가 나타날 때 용지를 로드합니다.

뒷면 트레이에 A4 또는 Letter 크기의 보통 용지 세 장을 로드합니다.

용지 두께 레버를 왼쪽으로 설정합니다. 앞면을 참조하십시오.

1. 메시지를 확인하고 확인을 클릭합니다.

로드한 용지가 프린터에 공급되고 배출됩니다.

프린터가 용지 공급 롤러의 청소를 완료할 때까지 다른 조작을 수행하지 마십시오.

1. 완료 메시지가 나타나면 확인을 클릭합니다.

문제가 해결되지 않으면 프린터를 끄고 전원 플러그를 뽑은 다음 뒷면 트레이 내부의 오른쪽에 위치한 용지 공급 롤러(A)를 축축한 면봉 등으로 닦습니다. 화살표(B) 방향으로 롤러를 수동으로 회전하면서 청소합니다. 손가락으로 롤러를 만지지 말고 면봉으로 롤러를 회전하십시오. 이렇게 해도 문제가 해결되지 않으면 저희 회사 서비스 담당자에게 문의하십시오.

1. 전원이 켜졌는지 확인하고 뒷면 트레이에 남아 있는 용지를 제거합니다.

1. Canon IJ Printer Utility 대화 상자를 엽니다.

Canon IJ Printer Utility 열기(Macintosh)를 참조하십시오.

1. 용지 공급 롤러를 청소합니다.

(1) 팝업 메뉴에서 Cleaning이 선택되어야 합니다.

(2) 롤러 청소를 클릭합니다.

(3) 메시지를 확인하고 확인을 클릭합니다.

용지 공급 롤러는 청소될 때 회전합니다.

1. 용지 공급 롤러가 회전을 멈추었는지 확인합니다. 메시지가 나타날 때 용지를 로드합니다.

뒷면 트레이에 A4 또는 Letter 크기의 보통 용지 세 장을 로드합니다.

용지 두께 레버를 왼쪽으로 설정합니다. 앞면을 참조하십시오.

1. 메시지를 확인하고 확인을 클릭합니다.

로드한 용지가 프린터에 공급되고 배출됩니다.

프린터가 청소를 완료할 때까지 다른 조작을 수행하지 마십시오.

문제가 해결되지 않으면 프린터를 끄고 전원 플러그를 뽑은 다음 뒷면 트레이 내부의 오른쪽에 위치한 용지 공급 롤러(A)를 축축한 면봉 등으로 닦습니다. 화살표(B) 방향으로 롤러를 수동으로 회전하면서 청소합니다. 손가락으로 롤러를 만지지 말고 면봉으로 롤러를 회전하십시오. 이렇게 해도 문제가 해결되지 않으면 저희 회사 서비스 담당자에게 문의하십시오.

맨 위로