Bővített felhasználói kézikönyv > Hibaelhárítás > A FINE nyomtatókazetta-tartó nem kerül megfelelő helyzetbe a cseréhez

# A FINE nyomtatókazetta-tartó nem kerül megfelelő helyzetbe a cseréhez

- 1. ellenőrzés: A [Power] (Tápellátás) lámpa nem világít?

  Ellenőrizze, hogy a [Power] (Tápellátás) lámpa világít-e zölden.

  A FINE nyomtatókazetta-tartó csak akkor mozdul meg, ha a nyomtató be van kapcsolva. Ha a [Power] (Tápellátás) lámpa nem világít, csukja le az előlapot, majd kapcsolja be a nyomtatót.

  Amíg a [Power] (Tápellátás) lámpa zölden villog, a készülék felkészül a normál működésre. Várjon, amíg a [Power] (Tápellátás) lámpa befejezi a villogást, és folyamatosan, zölden kezd világítani, majd nyissa fel ismét az előlapot.

- 2. ellenőrzés: Az [Alarm] (Riasztás) lámpa narancssárgán villog?

  Csukja le az előlapot, számolja meg, hányszor villog az Riasztás (Alarm) lámpa, tegye meg a megfelelő lépéseket a hiba kijavítására, majd nyissa fel újra az előlapot. A hiba megoldásával kapcsolatos részleteket lásd: Az [Alarm] (Riasztás) lámpa narancssárgán villog.

- 3. ellenőrzés: Az előlap 10 vagy több perce nyitva van?

  Ha az előlap több mint 10 percen keresztül nyitva volt, a FINE nyomtatókazetta-tartó kitér jobbra, hogy megvédje a nyomtatófejet a kiszáradástól. Csukja be, majd nyissa ki újra az előlapot, ekkor a FINE nyomtatókazetta-tartó visszatér balra.

- 4. ellenőrzés: A készülék hosszabb ideje folyamatosan nyomtat?

  Csukja le az előlapot, várjon egy kicsit, majd nyissa fel újra.

  Ha a nyomtató hosszabb ideig megszakítás nélkül nyomtat, túlmelegszik a nyomtatófej, és a nyomtatófejtartó védelmének érdekében ideiglenesen abbamarad a nyomtatás.

megjegyzés

- Ha nyomtatás közben felnyitja az előlapot, a FINE nyomtatókazetta-tartó elmozdul jobbra. Csukja le az előlapot, és csak a nyomtatás befejezését követően nyissa fel újra.

A lap tetejére