Guia Avançado > Manutenção > Executando a Manutenção de um Computador > Verificando os Ejetores da Cabeça de Impressão

# Verificando os Ejetores da Cabeça de Impressão

A função de verificação de ejetor permite verificar se as cabeças de impressão estão funcionando corretamente por meio da impressão de um padrão de verificação. Imprima o padrão se a impressão ficar fraca ou se uma cor específica não for impressa.

O procedimento para impressão do padrão de verificação de um ejetor é o seguinte:

## Verificação de Ejetor

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Clique em Verificação de Ejetor (Nozzle Check) na guia Manutenção (Maintenance)

   A caixa de diálogo Verificação de Ejetor (Nozzle Check) é exibida.
   Para exibir uma lista de itens que devem ser verificados antes de imprimir o padrão de verificação, clique em Verificação Inicial dos Itens (Initial Check Items).

3. Coloque papel na impressora

   Mova a alavanca de espessura do papel para a esquerda e coloque uma folha de papel comum de formato A4 ou Letter na bandeja traseira.

4. Imprima o padrão de verificação de ejetor

   Verifique se a impressora está ligada e clique em Imprimir Padrão de Verificação (Print Check Pattern).
   É impresso o padrão de verificação de ejetor.

   Clique em OK quando aparecer a mensagem de confirmação.
   A caixa de diálogo Verificação do Padrão (Pattern Check) é exibida.

5. Verifique os resultados da impressão

   Verifique os resultados da impressão. Se o resultado da impressão for normal, clique em Sair (Exit).
   Se a impressão estiver manchada ou se existirem seções não impressas, clique em Limpeza (Cleaning) para limpar a cabeça de impressão.

## Tópico Relacionado

Limpando as Cabeças de Impressão

Topo da página