Podręcznik dla zaawansowanych użytkowników > Rozwiązywanie problemów > Papier nie jest poprawnie podawany

# Papier nie jest poprawnie podawany

- Kwestia 1: przed włożeniem papieru sprawdź następujące elementy.

  - Przed włożeniem dwóch lub większej liczby arkuszy do drukarki należy wyrównać brzegi arkuszy.

  - Przy wkładaniu więcej niż jednego arkusza papieru upewnij się, że nie zostanie przekroczona maksymalna pojemność podpórki papieru.

    W przypadku niektórych typów papieru lub warunków pracy (bardzo wysoka lub bardzo niska temperatura i wilgotność) podawanie papieru przy tej maksymalnej pojemności może okazać się niemożliwe. W takim przypadkach zmniejsz ilość wkładanych jednocześnie arkuszy do połowy maksymalnej pojemności podpórki papieru.

  - Zawsze wkładaj papier pionowo, niezależnie od orientacji druku.

  - Papier wkładaj stroną do zadruku skierowaną do GÓRY. Wyrównaj papier do prawego brzegu tylnej tacy i dosuń prowadnicę papieru tak, aby dotknęła lewego brzegu papieru.

    Ładowanie papieru

- Kwestia 2: Sprawdź czy używany papier nie jest zbyt gruby lub zawinięty.

  Ładowanie papieru

- Kwestia 3: przed włożeniem kopert sprawdź następujące elementy.

  - Przed drukiem na kopertach zapoznaj się z częścią Ładowanie papieru. Pamiętaj, że koperty wymagają przygotowania przed wydrukiem.
    Po przygotowaniu kopert włóz je pionowo. Jeśli koperty zostaną umieszczone w orientacji poziomej, nie będą podawane poprawnie.

  - Przestaw dźwignię grubości papieru na prawo.
    Ładowanie papieru

- Kwestia 4: zdejmij z tylnej tacy wszystkie obiekty.

- Kwestia 5: wyłącz drukarkę, otwórz przednią pokrywę i wyjmij wszystkie obce obiekty.

  Uważaj na to, aby nie dotknąć elementów znajdujących się wewnątrz drukarki.

- Kwestia 6: Wyczyść rolkę podawania papieru.

  Okresowa konserwacja

  uwaga

  - Czyszczenie powoduje zużywanie rolki, więc procedura ta powinna być wykonywana tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Góra strony