Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Sorular ve Cevaplar > Eşit Kenar Boşluklarıyla Yazdırma İşlemini Nasıl Yapabilirim?

# Eşit Kenar Boşluklarıyla Yazdırma İşlemini Nasıl Yapabilirim?

Kenarlıklı yerleşime yazdırdığınızda, resim ve yazıcıya bağlı olarak, sol ve sağ ya da üst ve alttaki kenar boşlukları diğerinden daha geniş hale gelebilir.

Her zaman eşit kenar boşluklarıyla yazdırmak için Tercihler (Preferences) iletişim kutusunun Gelişmiş (Advanced) sekmesinde Kenar boşluklarıyla birlikte yerleşim seçildiğinde her zaman düzelt (Always crop images when selecting a layout with margins) onay kutusunu işaretleyin.

Tercihler (Preferences) iletişim kutusunu görüntülemek için, Yerleşim/Yazdır (Layout/Print) ekranında (Ayarlar) seçeneğini tıklatın veya Dosya (File) menüsünden Tercihler... (Preferences...) öğesini seçin.

Eşit kenar boşluklarını birer birer uygulamak için fotoğrafı kırpın.

Fotoğraf Kırpma (Fotoğraf Yazdırma)

Not

- Aşağıdaki ayar yalnızca Fotoğraf Yazdırma (Photo Print) modunda kullanılabilir.

Sayfa başına dön