Podręcznik dla zaawansowanych > Wydruk z komputera > Wydruk z pomocą innej aplikacji > Różne metody drukowania > Ustawianie marginesu na zszycie

# Ustawianie marginesu na zszycie

Procedura ustawiania kierunku zszywania i określenia szerokości marginesu na zszycie jest następująca:

1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki

2. Określ stronę, która ma być zszyta

   Sprawdź położenie marginesu zszycia wZszywany bok (Staple Side) na karcie Ustawienia strony (Page Setup).
   Drukarka analizuje ustawienia funkcji Orientacja (Orientation) i Układ strony (Page Layout) i automatycznie wybiera najlepsze miejsce zszycia. Aby zmienić to ustawienie, można wybrać z listy inną wartość.

3. Ustaw szerokość marginesu

   W razie potrzeby kliknij Określ margines... (Specify Margin...) i ustaw szerokość marginesu zszycia, a następnie kliknij przycisk OK.

4. Zakończ konfigurację

   Na karcie Ustawienia strony (Page Setup) kliknij przycisk OK.
   Gdy wybierzesz polecenie drukowania, tekst zostanie wydrukowany z określonym marginesem i miejscem zszycia.

Ważne

- Zszywany bok (Staple Side) i Określ margines... (Specify Margin...) są zaznaczone szarym kolorem i nie mogą być użyte, gdy:

  - W polu Układ strony (Page Layout) wybrano opcję Drukowanie plakatu (Poster Printing) lub Drukowanie broszury (Booklet Printing).

  - Drukowanie skalowane (Scaled Printing) zostało wybrane dla Układ strony (Page Layout) (jeśli Drukowanie dwustronne (Duplex Printing) również zostało wybrane, dostępna jest tylko opcja Zszywany bok (Staple Side)).

  - Pole wyboru Drukowanie bez obramowania (Borderless Printing) zostało zaznaczone (jeśli pole Drukowanie dwustronne (Duplex Printing) również zostało zaznaczone, dostępna jest tylko opcja Zszywany bok (Staple Side)).

Góra strony