Podręcznik zaawansowany Rozwiązywanie problemów

Spis treści > Ładowanie papieru > Ładowanie papieru > Ładowanie papieru

### Ładowanie papieru

Ważne Papier zwykły przycięty do mniejszych rozmiarów, takich jak 10 x 15 cm / 4" x 6", 101,6 x 203,2 mm / 4" x 8", 13 x 18 cm / 5" x 7" lub 55,0 x 91,0 mm / 2,16" x 3,58" (wizytówka) w celu wykonania wydruków próbnych może spowodować zacięcie.

Papier należy ładować w orientacji pionowej (A). Ładowanie papieru w pozycji poziomej (B) może spowodować jego zacięcie.

Podczas drukowania dwustronnego należy upewnić się, że miejsce, w którym papier jest wysuwany, jest równe i czyste. Nierówności powierzchni i brud wpływają negatywnie na jakość wydruku i drukarkę.

Uwaga W przypadku drukowania fotografii zaleca się korzystanie z oryginalnych papierów fotograficznych firmy Canon. Szczegółowe informacje na temat oryginalnych papierów firmy Canon mozna znaleźć w sekcji Zgodne typy nośników. Istnieje możliwość korzystania ze standardowego papieru do kopiarek. W przypadku drukowania dwustronnego zaleca się korzystanie z papieru Super White Paper firmy Canon.

Informacje na temat zgodnych rozmiarów i gramatur papieru można znaleźć w sekcji Zgodne typy nośników.

1. Przed załadowaniem papieru wyprostuj wszystkie cztery rogi.

Uwaga Przed załadowaniem papieru należy dokładnie wyrównać jego krawędzie. Załadowanie papieru bez wyrównania krawędzi może spowodować jego zacięcie. Jeśli papier jest zwinięty, należy wygiąć go delikatnie w przeciwnym kierunku, trzymając za przeciwległe rogi, aż do momentu całkowitego wyprostowania.

Szczegółowe informacje wyrównywania zwiniętego papieru zawiera sekcja „Rozwiązywanie problemów” podręcznika ekranowego Podręcznik zaawansowany.

1. Przygotuj urządzenie do załadowania papieru.

(1) Otwórz podpórkę papieru.

(2) Dostosuj położenie dźwigni grubości papieru.

Dźwignia ta umożliwia zmianę odległości pomiędzy głowicą drukującą a załadowanym papierem, zgodnie z typem nośnika.

W przypadku drukowania na papierze zwykłym należy przesunąć ją w lewo.

W przypadku drukowania na kopertach lub koszulkach należy przesunąć ją w prawo.

Uwaga Jeśli rogi lub brzegi papieru są zasmużone, spróbuj wykonać wydruk przy dźwigni grubości papieru przestawionej na prawo. Może to spowodować podniesienie jakości wydruku. Po zakończeniu drukowania przestaw dźwignię z powrotem na lewo.

1. Załaduj papier.

(1) Wyrównaj papier do prawej strony tylnej tacy (A) i załaduj go STRONĄ DO ZADRUKOWANIA SKIEROWANĄ DO SIEBIE i TYLNĄ STRONĄ DO GÓRY.

Uwaga Nie należy ładować papieru powyżej wskaźnika limitu pojemności (B).

(2) Ściśnij prowadnicę papieru i dosuń ją do lewej krawędzi stosu papieru.

Prowadnicy papieru nie należy dosuwać na siłę. W przeciwnym razie papier może zostać załadowany niepoprawnie.

Uwaga Podczas podawania papieru urządzenie może generować hałas.

Uwaga Po zaadowaniu papieru Wybierz rozmiar i typ załadowanego papieru przy użyciu opcji Rozmiar strony (Page Size) (lub Rozmiar papieru (Paper Size)) i Typ nośnika (Media Type) sterownika drukarki. Patrz Drukowanie dokumentów (Windows) lub Drukowanie dokumentów (Mac OS).

Powrót do góry