Расширенное руководство > Обслуживание > Очистка принтера > Очистка выступающих компонентов внутри принтера

# Очистка выступающих компонентов внутри принтера

Если испачканы выступающие внутренние компоненты принтера, удалите чернила с выступов, воспользовавшись ватным тампоном или аналогичным средством.

Предупреждение.

- Перед очисткой аппарата обязательно выключите его и отсоедините кабель питания.

Наверх