Avanceret vejledning > Vedligeholdelse > Vedligeholdelse fra computeren > Rengøring af printhoveder

# Rensning af printhoveder

Med funktionen til rensning af printhovedet kan du fjerne eventuelle blokeringer i printhovedets dyser. Rens printhovederne, når udskrivningen bliver svagere, eller når nogle af farverne ikke længere udskrives.

Sådan renses printhovederne:

## Rensning

1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren

2. Kontroller, at printeren er tændt, og klik derefter på Rensning (Cleaning) på fanen Vedligeholdelse (Maintenance).

   Rensningen af printhovedet begynder.

3. Fuldførelse af rensning

   Klik på OK, når der vises en bekræftelsesmeddelelse.
   Derefter åbnes dialogboksen Dysetest (Nozzle Check).

4. Kontroller resultaterne

   Klik på Udskriv kontrolmønster (Print Check Pattern) for at kontrollere, om udskriftskvaliteten er blevet forbedret. Klik på Annuller (Cancel) for at afbryde kontrollen.

   Hvis printhovedet ikke fungerer korrekt, efter at det er blevet renset én gang, kan du prøve at rense det igen.

## Grundig rensning

Grundig rensning (Deep Cleaning) er mere dybtgående end Rensning (Cleaning). Brug Grundig rensning, når problemet med printhovedet ikke er løst efter to rensninger.

1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren

2. Klik på Grundig rensning (Deep Cleaning) på fanen Vedligeholdelse (Maintenance).

   Dialogboksen Grundig rensning (Deep Cleaning) åbnes. Følg vejledningen i dialogboksen.
   Klik på Indledende kontrolelementer (Initial Check Items) for at få vist, hvilke elementer der skal kontrolleres, før du udfører en Grundig rensning (Deep Cleaning).

3. Kontroller, at printeren er tændt, og klik derefter på Udfør (Execute).

   Klik på OK, når der vises en bekræftelsesmeddelelse.

   Den grundige rensning af printhovedet begynder.

Vigtigt

- Rensning (Cleaning) af printhovedet bruger en mindre mængde blæk. Grundig rensning (Deep Cleaning) bruger mere blæk end en Rensning (Cleaning).
  Hyppig rensning af printhovederne vil hurtigt tømme printerens blækbeholdning. Derfor bør du kun foretage en rensning, når det er nødvendigt.

Bemærk

- Hvis der efter Grundig rensning (Deep Cleaning) ingen forbedring ses, skal du slukke for printeren og foretage en ny grundig rensning igen. Hvis stadig ingen forbedring ses, kan printeren være løbet tør for blæk. Se "Maskinen bevæger sig, men der sprøjtes ikke blæk ud" efter oplysninger om afhjælpning af problemet.

## Relaterede emner

Test af printhoveddyserne

Gå til toppen af siden