Detaylı Kılavuz Sorun Giderme

İçerik > Ek > Güvenlik Önlemleri

# Güvenlik Önlemleri

Yazıcıyı güvenli bir şekilde kullandığınızdan emin olmak için lütfen bu el kitabında verilen güvenlik uyarılarını ve dikkat mesajlarını okuyun. Yazıcıyı bu el kitabında açıklanan dışında herhangi bir şekilde kullanma girişiminde bulunmayın. Bu durum beklenmedik kazalara, yangına veya elektrik şokuna neden olabilir.

Uyarı Bu güvenlik önlemlerinin herhangi birini göz ardı etmeniz durumunda elektrik çarpmasına, yangına veya yazıcının hasar görmesine yol açabilirsiniz.

> Yer seçme | Yazıcıyı alkol ya da tiner gibi yanıcı solventlerin yakınına yerleştirmeyin.
> Güç kaynağı | Asla yazıcının elektrik kablosunu elleriniz ıslakken elektrik prizine takma ya da prizden çekme girişiminde bulunmayın.
> Daima fişi elektrik prizine tam girinceye dek itin.

> Güç kablosuna hiçbir zaman zarar vermeyin, kabloda değişiklik yapmayın, kabloyu germeyin veya aşırı derecede bükmeyin. Güç kablosunun üzerine ağır cisimler koymayın.

> Yazıcının fişini asla başka ekipmanlar tarafından paylaşılan bir prize takmayın (uzatma kablosu, 2'li ya da 3'lü adaptör vb.).

> Elektrik kablosu dolanmış ya da düğümlenmiş haldeyken yazıcıyı asla kullanmayın.
> Yazıcıdan duman, garip koku veya ses geldiğini fark ederseniz yazıcının fişini hemen prizden çıkarın ve servis çağırın.

> Periyodik olarak yazıcının fişini çekin, fiş ve elektrik prizi üzerinde biriken tüm toz ve kirleri kuru bir bezle silerek temizleyin. Yazıcı bol miktarda toz, duman veya yüksek seviyede neme maruz kalan bir yere yerleştirilmişse, fiş üzerinde biriken toz nemi emer ve izolasyon hatasına ve yangına neden olabilir.

> Gök gürültüsü duyarsanız, yazıcının güç kaynağının bağlantısını kesin ve yazıcıyı kullanmayın. Yazıcı fişinin prize takılı halde bırakılması, gök gürültüsüne bağlı olarak yangına, elektrik çarpmasına veya yazıcının zarar görmesine neden olabilir.
> Yazıcıyla birlikte verilen güç kablosunu kullanın.
> Yazıcıyı temizleme |

> Yazıcıyı temizlemek için nemli bir bez kullanın. Asla alkol, benzen veya tiner gibi yanıcı solventler kullanmayın.

> Yanıcı solventlerin yazıcı içindeki elektrikli bileşenlerle temas etmesi yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

> Yazıcıyı temizlemeden önce daima fişini elektrik prizinden çıkarın. Temizlerken yazıcıyı yanlışlıkla açarsanız kendinize veya yazıcıya zarar verebilirsiniz.
> Yazıcının bakımını yapma | Yazıcıyı parçalarına ayırma veya yazıcı üzerinde değişiklik yapma girişiminde bulunmayın. Yazıcının içinde kullanıcı tarafından onarılabilecek parça bulunmamaktadır. Yazıcı yüksek voltajlı bileşenlere sahiptir. Asla bu kılavuzda tarif edilmeyen bir bakım yordamını uygulama kalkışmayın.
> Yazıcının etrafında çalışma | Yazıcının yakınında yüksek düzeyde yanıcı spreyler kullanmayın. Sprey yazıcının içindeki elektrikli bileşenlere temas ederse yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Dikkat Bu güvenlik önlemlerinin herhangi birini göz ardı etmeniz durumunda yaralanmaya ya da yazıcının hasar görmesine yol açabilirsiniz.

> Yer seçme | Yazıcıyı sabit olmayan veya aşırı titreşime maruz kalabileceği bir yere yerleştirmeyin.
> Yazıcıyı çok nemli ya da tozlu olan bir yere, doğrudan güneş ışığı altına, dışarıya ya da bir ısı kaynağının yakınına yerleştirmeyin. Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini önlemek için yazıcıyı ortam ısısı 5°C - 35°C (41°F - 95°F) ve nemi %10 - %90 (yoğunlaşmasız) seviyesinde olan bir yere kurun.
> Yazıcıyı kalın bir kilim ya da halı üzerine yerleştirmeyin.
> Yazıcıyı arkası duvara dayanacak şekilde yerleştirmeyin.
> Güç kaynağı |

> Fişi asla kablosundan çekerek çıkarmayın.

> Uzatma kablosu kullanmayın.

> Gerekli olması durumunda elektrik kablosunu elektrik prizinden kolayca çekebilmek için prizin etrafındaki alanın daima açık olmasını sağlayın.

> Yazıcının etrafında çalışma | Asla yazdırma işlemi sırasında ellerinizi veya parmaklarınızı yazıcının içine sokmayın.
> Yazıcıyı bir yerden bir yere taşırken iki ucundan tutarak taşıyın.
> Yazıcının üstüne herhangi bir cisim koymayın.
> Yazıcının üstüne metal cisim (kağıt atacı, zımba vb.) veya yanıcı solvent kutusu (alkol, tiner vb.) koymayın.
> Yazıcının içine yabancı bir cisim (metal veya sıvı) kaçarsa elektrik kablosunu prizden çıkarın ve servis çağırın.
> Mürekkep sızması ve yazıcının zarar görmesi olasılığına karşı yazıcıyı eğik, dik veya baş aşağı taşımayın ya da saklamayın.
> HASSAS Kartuşlar (Mürekkep Kartuşları) | HASSAS Kartuşları (Mürekkep Kartuşları) çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin. Mürekkebin istem dışı olarak yalanması veya yutulması halinde, ağzın suyla çalkalanması veya bir ya da iki bardak su içilmesi gerekir. Tahriş veya kaşınma oluşursa, derhal tıbbi yardım alın.
> Mürekkebin gözle temas etmesi durumunda gözlerin derhal suyla durulanması gerekir. Mürekkebin ciltle temas etmesi durumunda cildin derhal su ve sabunla yıkanması gerekir. Göz veya ciltteki tahriş devam ederse, derhal tıbbi yardım alın.
> HASSAS Kartuşları (Mürekkep Kartuşları) sallamayın. Mürekkep dökülebilir ve giysileri ya da etrafı boyayabilir.

> Yazdırma sonrasında HASSAS Kartuştaki (Mürekkep Kartuşu) elektrik bağlantı noktalarına ve yazıcı kafası püskürtme uçlarına asla dokunmayın.

> Metal parçalar çok sıcak olabilir ve yanıklara neden olabilir.

> HASSAS Kartuşları (Mürekkep Kartuşları) ateşe atmayın.
> HASSAS Kartuşları sökmeyin veya üzerinde değişiklik yapma girişiminde bulunmayın.
> HASSAS Kartuşlara karşı hassas davranın, örneğin üzerlerine aşırı baskı uygulamayın veya yere düşürmeyin.

> HASSAS Kartuşları yıkamayın veya silmeyin.

> HASSAS Kartuşları yerleştirdikten sonra bir daha gerekmediği sürece çıkartmayın.

Yazıcıyı floresan lambası gibi diğer elektrikli cihazların yakınına yerleştirirken dikkatli olun.

Yazıcıyı floresan lambası gibi diğer elektrikli cihazlardan en az 5,91 inç / 15 cm uzağa yerleştirin. Yazıcı, bu cihazlara yakın bir yere yerleştirilirse, floresan gürültüsüne bağlı olarak düzgün bir şekilde çalışmayabilir.

Makineyi kapalı konuma getirdiğinizde

Yazıcıyı kapalı konuma getirdiğinizde daima Power düğmesine basın ve Power lambasının (yeşil) sönük olmasına dikkat edin. Yazıcının fişini Power lambası yanıyorken veya yanıp sönüyorken prizden çekmeniz durumunda Yazıcı Kafası korunamaz ve sonrasında yazdırmayabilir.

Sayfa başına dön