Bővített felhasználói kézikönyv Hibaelhárítás

Tartalom > Rendszeres karbantartás > Ha a nyomat halvány vagy a színek nem megfelelően jelennek meg > A nyomtatófej igazítása

### A nyomtatófej igazítása

Ha a nyomaton az egyenes vonalak töredezettek, vagy a nyomtatás eredménye egyenetlen, nyomtatófej-igazítást kell végezni.

A következőket kell előkészíteni: egy lap A4 vagy Letter méretű normál papír

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva, és töltsön be egy A4-es vagy Letter méretű normál papírlapot a hátsó tálcába.

Állítsa a papírvastagsági kart a bal oldali állásba. Lásd: Elölnézet.

1. Nyissa meg a nyomtató tulajdonságait tartalmazó párbeszédpanelt.

Lásd: A Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel megnyitása (Windows).

1. Nyomtassa ki a nyomtatófej-igazítási mintát.

(1) Kattintson a Karbantartás (Maintenance) füre.

(2) Kattintson a Nyomtatófej-igazítás (Print Head Alignment) gombra.

(3) Nyugtázza a kijelzett üzenetet, és kattintson az OK gombra.

A nyomtató kinyomtatja a nyomtatófej-igazítási mintát. Ne nyissa fel az előlapot a nyomtatás alatt. Ez körülbelül 3 percet vesz igénybe.

(4) Miután a nyomtató kinyomtatta az alábbi mintát, ellenőrizze, hogy a minta megfelelő-e, és kattintson az Igen (Yes) gombra.

1. Igazítsa be a nyomtatófejet.

(1) Nézze meg a nyomatot, és válassza ki azt a mintát az A oszlopban, amelynél a legkevésbé láthatók csíkok.

Megjegyzés Ha nehéz kiválasztani a legmegfelelőbb mintát, akkor válassza azt a beállítást, amelynél a legkevésbé láthatók fehér csíkok.

(A) Kevésbé észrevehető függőleges fehér csíkok

(B) Feltűnő függőleges fehér csíkok

(C) Kevésbé észrevehető vízszintes fehér csíkok

(D) Feltűnő vízszintes fehér csíkok

(2) Ezt ismételje mindaddig, amíg be nem írta a mintaszámot az L oszlopba, és kattintson az OK gombra.

(3) Nyugtázza a kijelzett üzenetet, és kattintson az OK gombra.

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva, és töltsön be egy A4-es vagy Letter méretű normál papírlapot a hátsó tálcába.

Állítsa a papírvastagsági kart a bal oldali állásba. Lásd: Elölnézet.

1. Nyissa meg a Canon IJ Printer Utility párbeszédpanelt.

Lásd: A Canon IJ Printer Utility segédprogram megnyitása (Macintosh).

1. Nyomtassa ki a nyomtatófej-igazítási mintát.

(1) Válassza a legördülő menü Tesztnyomtatás (Test Print) elemét.

(2) Kattintson a Nyomtatófej-igazítás (Print Head Alignment) gombra.

(3) Nyugtázza a kijelzett üzenetet, és kattintson az OK gombra.

A nyomtató kinyomtatja a nyomtatófej-igazítási mintát. Ne nyissa fel az előlapot a nyomtatás alatt. Ez körülbelül 3 percet vesz igénybe.

1. Igazítsa be a nyomtatófejet.

(1) Nézze meg a nyomatot, és válassza ki azt a mintát az A oszlopban, amelynél a legkevésbé láthatók csíkok.

Megjegyzés Ha nehéz kiválasztani a legmegfelelőbb mintát, akkor válassza azt a beállítást, amelynél a legkevésbé láthatók fehér csíkok.

(A) Kevésbé észrevehető függőleges fehér csíkok

(B) Feltűnő függőleges fehér csíkok

(C) Kevésbé észrevehető vízszintes fehér csíkok

(D) Feltűnő vízszintes fehér csíkok

(2) Ezt ismételje mindaddig, amíg be nem írta a mintaszámot az L oszlopba, és kattintson a Küldés (Send) gombra.

A lap tetejére