Οδηγός λειτουργιών για προχωρημένους Αντιμετώπιση προβλημάτων

Περιεχόμενα> Τακτική συντήρηση > Όταν η εκτύπωση είναι αχνή ή τα χρώματα δεν είναι σωστά > Εκτύπωση του μοτίβου ελέγχου ακροφυσίων

### Εκτύπωση του μοτίβου ελέγχου ακροφυσίων

Εκτυπώστε το μοτίβο ελέγχου ακροφυσίων για να καθορίσετε αν η μελάνη ψεκάζεται σωστά από τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης.

Πρέπει να ετοιμάσετε: ένα φύλλο απλού χαρτιού μεγέθους A4 ή Letter

Σημείωση Αν η στάθμη της μελάνης που απομένει είναι χαμηλή, το μοτίβο ελέγχου των ακροφυσίων δεν θα εκτυπωθεί σωστά. Αντικαταστήστε το φυσίγγιο FINE του οποίου εξαντλείται η μελάνη. Ανατρέξτε στην ενότητα Αντικατάσταση του φυσιγγίου FINE.

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι ενεργοποιημένο και ότι ένα φύλλο απλού χαρτιού μεγέθους A4 ή Letter είναι τοποθετημένο στην πίσω θήκη.

Ορίστε τη θέση του ρυθμιστικού πάχους χαρτιού στα αριστερά. Ανατρέξτε στην ενότητα Μπροστινή όψη.

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου ιδιοτήτων εκτυπωτή.

Ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του πλαισίου διαλόγου [Printer Properties/ιδιότητες εκτυπωτή] (Windows).

1. Εκτυπώστε το μοτίβο ελέγχου ακροφυσίων.

(1) Κάντε κλικ στην καρτέλαΣυντήρηση (Maintenance).

(2) Κάντε κλικ στο Έλεγχος ακροφυσίων (Nozzle Check).

(3) Επιβεβαιώστε το μήνυμα που εμφανίζεται και κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση μοτίβου ελέγχου (Print Check Pattern).

Θα εκτυπωθεί το μοτίβο ελέγχου ακροφυσίων. Μην ανοίγετε το μπροστινό κάλυμμα ενώ η εκτύπωση είναι σε εξέλιξη.

Σημείωση Κάνοντας κλικ στην επιλογή Στοιχεία αρχικού ελέγχου (Initial Check Items) εμφανίζονται τα στοιχεία που πρέπει να ελέγξετε πριν εκτελέσετε πριν την εκτύπωση του μοτίβου.

1. Εξετάστε το μοτίβο.

Ανατρέξτε στην ενότητα Εξέταση του μοτίβου ελέγχου ακροφυσίων.

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι ενεργοποιημένο και ότι ένα φύλλο απλού χαρτιού μεγέθους A4 ή Letter είναι τοποθετημένο στην πίσω θήκη.

Ορίστε τη θέση του ρυθμιστικού πάχους χαρτιού στα αριστερά. Ανατρέξτε στην ενότητα Μπροστινή όψη.

1. Ανοίξτε τοπλαίσιο διαλόγουCanon IJ Printer Utility.

Ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του [Canon IJ Printer Utility] (Macintosh).

1. Εκτυπώστε το μοτίβο ελέγχου ακροφυσίων.

(1) Επιλέξτε Δοκιμαστική εκτύπωση (Test Print) από το αναδυόμενο μενού.

(2) Κάντε κλικ στο Έλεγχος ακροφυσίων (Nozzle Check).

(3) Επιβεβαιώστε το μήνυμα που εμφανίζεται και κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση μοτίβου ελέγχου (Print Check Pattern).

Θα εκτυπωθεί το μοτίβο ελέγχου ακροφυσίων. Μην ανοίγετε το μπροστινό κάλυμμα ενώ η εκτύπωση είναι σε εξέλιξη.

Σημείωση Κάνοντας κλικ στην επιλογή Στοιχεία αρχικού ελέγχου (Initial Check Items) εμφανίζονται τα στοιχεία που πρέπει να ελέγξετε πριν εκτελέσετε πριν την εκτύπωση του μοτίβου.

1. Εξετάστε το μοτίβο.

Ανατρέξτε στην ενότητα Εξέταση του μοτίβου ελέγχου ακροφυσίων.

Μετάβαση στην αρχή της σελίδας