고급 가이드 문제 해결

목차 > 부록 > 안전 주의사항

# 안전 주의사항

프린터의 안전한 사용을 보장할 수 있도록 이 설명서에서 제공한 안전 경고와 주의사항을 읽으시기 바랍니다. 이 설명서에서 설명하지 않는 방법으로 프린터를 사용하려고 하지 마십시오. 예기치 못한 사고, 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.

경고 이러한 안전 주의사항을 무시하는 경우, 감전, 화재 또는 프린터 손상을 일으킬 수 있습니다.

> 위치 선택 | 프린터를 알코올이나 시너와 같은 인화성 용액 가까이에 설치하지 마십시오.
> 전원 공급 | 절대로 젖은 손으로 전원 공급기에서 프린터의 전원 플러그를 연결하거나 분리하려고 하지 마십시오.
> 항상 플러그를 콘센트에 완전히 밀어 넣으십시오.

> 절대로 전원 코드를 손상시키거나 고치거나 늘이거나 지나치게 구부리거나 비틀지 마십시오. 무거운 물체를 전원 코드 위에 올려 놓지 마십시오.

> 절대로 다른 제품과 공유된 전원 소켓(연장선/연장 코드, 2구 또는 3구 어댑터 등)에 프린터를 연결하지 마십시오.

> 절대로 전원 코드가 묶여 있거나 매듭진 상태에서 프린터를 사용하지 마십시오.
> 프린터 주위에서 연기와 이상한 냄새가 나고 이상한 잡음이 들리는 경우 즉시 전원 공급기에서 프린터 플러그를 뽑고 서비스 센터에 문의하십시오.

> 정기적으로 프린터 플러그를 분리하고 마른 헝겊을 사용하여 플러그나 콘센트에 쌓인 먼지를 닦아 내십시오. 프린터를 먼지와 연기가 많고 습기가 많은 곳에 설치한 경우, 플러그에 쌓인 먼지에 습기가 흡수되어 절연 실패로 인한 화재가 발생할 수 있습니다.

> 천둥 소리가 들리면 기기의 전원 공급기를 분리하고 기기의 사용을 자제하십시오. 프린터를 플러그를 꽂은 상태에서 방치하면 천둥 번개의 상태에 따라 화재, 감전 또는 기기 손상을 초래할 수 있습니다.
> 프린터에 포함된 전원 케이블을 사용합니다.
> 프린터 청소 |

> 젖은 헝겊을 사용하여 프린터를 청소합니다. 알코올, 벤젠, 시너와 같은 인화성 용액은 절대로 사용하지 마십시오.

> 인화성 용액이 프린터 내부의 전기 부품에 닿은 경우, 이는 화재나 감전을 일으킬 수 있습니다.

> 프린터 청소를 하기 전에 항상 콘센트에서 프린터 플러그를 빼어 놓아야 합니다. 청소를 하는 동안 실수로 프린터를 켤 경우, 사용자가 부상을 입거나 프린터가 손상될 수 있습니다.
> 프린터 유지 관리 | 프린터를 분해하거나 고치려고 하지 마십시오. 프린터 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 프린터에는 고압 부품이 들어 있습니다. 절대로 이 설명서에 설명하지 않은 유지 관리 절차를 시도하지 마십시오.
> 프린터 주변에서의 작업 | 프린터 가까이에서 인화성이 매우 강한 분무기를 사용하지 마십시오. 분무액이 프린터 내부의 전기 부품에 닿을 경우, 이는 화재나 감전을 일으킬 수 있습니다.

주의 이 안전 주의사항을 무시하는 경우, 사용자가 부상을 입거나 프린터가 손상될 수 있습니다.

> 위치 선택 | 지나치게 떨리거나 불안정한 위치에 프린터를 설치하지 마십시오.
> 습기가 많거나 먼지가 많은 곳, 직사 광선이 비추는 곳, 실외, 열기가 있는 곳 가까이에 프린터를 설치하지 마십시오. 화재나 감전을 피하려면 프린터를 적정한 온도인 5°C 내지 35°C(41°F 내지 95°F), 적정한 습도인 10% 내지 90%(비응결)가 유지되는 곳에 설치하십시오.
> 프린터를 두꺼운 융단이나 카펫 위에 설치하지 마십시오.
> 프린터를 뒷면이 벽에 붙도록 설치하지 마십시오.
> 전원 공급 |

> 절대 코드를 잡아 당겨 플러그를 뽑지 마십시오.

> 연장선/연장 코드를 사용하지 마십시오.

> 필요할 때 전원 코드를 쉽게 뽑을 수 있도록 콘센트 주위를 항상 깨끗이 유지하십시오.

> 프린터 주변에서의 작업 | 절대로 인쇄하는 동안 프린터에 손이나 손가락을 넣지 마십시오.
> 프린터를 운반할 때에는 양 단을 잡고 운반해야 합니다.
> 프린터 위에 어떠한 물건도 올려 놓지 마십시오.
> 금속 물체(클립, 스테이플러 등)나 인화성 용매(알코올, 시너 등)가 들어 있는 용기를 프린터 위에 올려 놓지 마십시오.
> 이물질(금속이나 액체)이 프린터 내부로 들어간 경우, 전원 코드를 뽑고 서비스 센터에 문의하시기 바랍니다.
> 잉크가 흘러 나와 프린터가 손상될 수 있으므로 프린터를 운반하거나 보관할 때 옆으로 기울이거나 수직으로 세우거나 뒤집지 마십시오.
> FINE 카트리지(잉크 카트리지) | FINE 카트리지(잉크 카트리지)를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 잉크를 우연히 핥거나 삼킨 경우 입을 헹구게 하거나 한 두 잔의 물을 마시게 하십시오. 자극 또는 불편함이 지속되는 경우 즉시 의사에게 문의하십시오.
> 잉크가 눈에 닿은 경우 즉시 물로 헹구십시오. 잉크가 피부에 닿은 경우 즉시 비누와 물로 닦아내십시오. 눈 또는 피부의 자극이 계속되는 경우 즉시 의사에게 문의하십시오.
> FINE 카트리지(잉크 카트리지)를 흔들지 마십시오. 잉크가 흘러 나와 옷이나 주위에 묻을 수 있습니다.

> 절대로 인쇄 후에 FINE 카트리지(잉크 카트리지)의 전기 접점 또는 프린트 헤드 노즐을 만지지 마십시오.

> 금속 부분은 매우 뜨거우므로 화상을 입을 수 있습니다.

> FINE 카트리지(잉크 카트리지)를 불 속에 던지지 마십시오.
> FINE 카트리지를 분해하거나 개조하려고 하지 마십시오.
> 지나친 압력을 가하거나 이를 떨어뜨리는 것과 같이 FINE 카트리지를 거칠게 다루지 마십시오.

> FINE 카트리지를 씻거나 닦지 마십시오.

> FINE 카트리지를 일단 설치한 후에는 불필요하게 이를 제거하지 마십시오.

형광등과 같은 다른 전기 제품 가까이에 프린터를 설치할 경우의 주의할 점

프린터를 형광등과 같은 다른 전기 제품에서 적어도 5.91in./15cm 떨어진 위치에 설치하십시오. 프린터를 형광등에 가깝게 설치하면 형광등 잡음으로 인해 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.

전원을 끌 경우

전원을 끌 때 항상 전원 버튼을 누르고 전원 램프(초록색)가 꺼졌는지 확인하십시오. 전원 램프가 깜박이거나 켜져있을 때 콘센트에서 프린터의 전원 플러그를 분리할 경우, 프린터 헤드를 보호할 수 없으며 나중에 인쇄하지 못할 수도 있습니다.

맨 위로