Guía avanzada Solución de problemas

Contenido > Mantenimiento > Cuando la impresión es borrosa o los colores no son los correctos > Limpieza del cabezal de impresión

### Limpieza del cabezal de impresión

Si en el patrón de prueba de los inyectores impreso faltan líneas o aparecen rayas blancas, limpie el cabezal de impresión. Con la limpieza se desatascan los inyectores y el cabezal de impresión vuelve a la normalidad. La limpieza del cabezal consume tinta, así que realícela sólo cuando sea necesario.

Debe preparar: una hoja de papel normal de tamaño A4 o Carta.

Al hacer clic en Limpieza (Cleaning) del cuadro de diálogo Comprobación de patrones (Pattern Check) que aparece tras imprimir el patrón de prueba de los inyectores, la impresora comenzará a limpiar el cabezal de impresión. Compruebe que hay cargada una hoja de papel normal de tamaño A4 o Carta en la bandeja posterior y siga con el procedimiento descrito en (3) del paso 3.

1. Compruebe que la alimentación está conectada y que hay una hoja de papel normal de tamaño A4 o Carta cargada en la bandeja posterior.

Coloque la palanca de grosor del papel a la izquierda. Consulte Vista frontal.

1. Abra el cuadro de diálogo de propiedades de la impresora.

Consulte Apertura del cuadro de diálogo de propiedades de la impresora (Windows).

1. Limpie el cabezal de impresión.

(1) Haga clic en la ficha Mantenimiento (Maintenance).

(2) Haga clic en Limpieza (Cleaning).

La impresora comenzará a limpiar el cabezal de impresión cuando la luz de encendido empiece a parpadear en verde.

No lleve a cabo ninguna otra operación hasta que la impresora haya finalizado la limpieza del cabezal de impresión. Esta operación dura 1 minuto aproximadamente.

(3) Compruebe el mensaje que aparece y haga clic en Imprimir patrón de prueba (Print Check Pattern).

Se imprimirá el patrón de prueba de los inyectores.

No lleve a cabo ninguna otra operación hasta que la impresora haya finalizado la impresión del patrón de prueba de los inyectores.

1. Compruebe el patrón de prueba de los inyectores impreso.

Consulte Análisis del patrón de prueba de los inyectores.

Nota Si el problema no se soluciona tras limpiar el cabezal de impresión dos veces, límpielo a fondo. Consulte Limpieza a fondo del cabezal de impresión.

Al hacer clic en Limpieza (Cleaning) del cuadro de diálogo Comprobación de patrones (Pattern Check) que aparece tras imprimir el patrón de prueba de los inyectores, la impresora comenzará a limpiar el cabezal de impresión. Compruebe que hay cargada una hoja de papel normal de tamaño A4 o Carta en la bandeja posterior y siga con el procedimiento descrito en (3) del paso 3.

1. Compruebe que la alimentación está conectada y que hay una hoja de papel normal de tamaño A4 o Carta cargada en la bandeja posterior.

Coloque la palanca de grosor del papel a la izquierda. Consulte Vista frontal.

1. Abra el cuadro de diálogo Canon IJ Printer Utility.

Consulte Apertura de Canon IJ Printer Utility (Macintosh).

1. Limpie el cabezal de impresión.

(1) Asegúrese de que en el menú emergente está seleccionado Limpieza (Cleaning).

(2) Haga clic en Limpieza (Cleaning).

(3) Compruebe el mensaje que aparezca y haga clic en OK.

La impresora comenzará a limpiar el cabezal de impresión cuando la luz de encendido empiece a parpadear en verde.

No lleve a cabo ninguna otra operación hasta que la impresora haya finalizado la limpieza del cabezal de impresión. Esta operación dura 1 minuto aproximadamente.

Nota Si se hace clic en Elementos iniciales de revisión (Initial Check Items), aparecen los elementos que hay que comprobar antes de imprimir el patrón.

(4) Compruebe el mensaje que aparece y haga clic en Imprimir patrón de prueba (Print Check Pattern).

Se imprimirá el patrón de prueba de los inyectores.

No lleve a cabo ninguna otra operación hasta que la impresora haya finalizado la impresión del patrón de prueba de los inyectores.

1. Compruebe el patrón de prueba de los inyectores impreso.

Consulte Análisis del patrón de prueba de los inyectores.

Nota Si el problema no se soluciona tras limpiar el cabezal de impresión dos veces, límpielo a fondo. Consulte Limpieza a fondo del cabezal de impresión.

Principio de página