Расширенное руководство Устранение неполадок

Содержание > Регулярное обслуживание > Замена картриджа FINE

# Замена картриджа FINE

Если в процессе печати заканчиваются чернила, индикатор аварийного сигнала мигает оранжевым цветом четыре раза, а на экране компьютера отображается сообщение об ошибке. Выясните, какие именно чернила закончились, и замените их на новый картридж FINE.

Примечание Если отображается сообщение об ошибке, прочтите его и выполните соответствующие действия. Дополнительную информацию см. в пункте "Четыре мигания: Чернила закончились." раздела "Индикатор неисправности мигает оранжевым" в разделе Устранение неполадок электронного руководства: Расширенное руководство.

Для получения информации по совместимым картриджам FINE см. печатное руководство: Руководство по началу работы.

### Проверка уровня чернил

Запас чернил в каждом картридже FINE можно проверить с помощью монитора состояния принтера (Windows) или программы Canon IJ Printer Utility (Macintosh).

Примечание Для определения оставшегося запаса чернил принтер оснащен датчиком запаса чернил. После установки нового картриджа FINE принтер начинает определять оставшийся уровень чернил. При установке ранее использовавшегося картриджа FINE показания запаса чернил могут быть неверны. В таком случае следует воспринимать информацию о запасе чернил только как справочную.

(A) Проверьте, не появляется ли на экране какой-либо символ.

Значок (Чернила заканчиваются) показывает, что чернила заканчиваются. Можно продолжить печатать в течение некоторого времени, однако рекомендуется подготовить новый картридж FINE.

Выполните следующие действия для открытия всех экранов подтверждения.

(1) Откройте диалоговое окно свойств принтера.

См. Открытие диалогового окна "Свойства принтера" (Printer Properties) (Windows).

(2) Щелкните вкладку Обслуживание (Maintenance), затем щелкните Сведения о состоянии принтера (View Printer Status).

Для проверки информации о запасе чернил щелкните меню Данные о чернилах (Ink Details).

Примечание Можно также вывести на экран монитор состояния принтера: для этого щелкните сообщение Canon XXX (где XXX соответствует имени принтера), которое отображается в панели задач в процессе печати.

(1) Откройте программу Canon IJ Printer Utility.

См. раздел Запуск программы Canon IJ Printer Utility (Macintosh).

(2) Во всплывающем меню выберите Сведения о запасе чернил (Ink Level Information).

Для проверки информации о запасе чернил щелкните Данные о чернилах (Ink Details).

Наверх