Guía avanzada Solución de problemas

Contenido > Carga de papel > Carga de papel > Carga de sobres

### Carga de sobres

Se puede imprimir en sobres de tipo DL europeo o COM nº 10 estadounidense.

La dirección gira automáticamente y se imprime en el sentido del sobre, que se especifica correctamente en el controlador de impresora.

Importante No es posible utilizar los sobres siguientes: - Sobres con superficies gofradas tratadas - Sobres con doble solapa (o solapas adhesivas) - Sobres con cierres por presión

- Sobres con solapas engomadas listas para adherirse y autoadhesivas

1. Prepare los sobres.

Presione los sobres por las cuatro esquinas y los bordes para alisarlos.

Si los sobres están curvados, sujételos por las esquinas opuestas y dóblelos ligeramente en la dirección contraria a la parte curvada.

Si la esquina de un sobre está doblada, alísela.

Utilice un bolígrafo para alisar la parte delantera en el sentido de inserción y aplánela.

Estas imágenes muestran una vista lateral del borde delantero de un sobre.

Importante Los sobres se podrían atascar en la impresora si no están planos o si los bordes no están alineados. Asegúrese de que la curva o el abombamiento no sea superior a 0,1 pulgadas / 3 mm.

1. Cargue los sobres.

(B) Lado posterior

(C) Lado de la dirección

(1) Alinee los sobres contra el lado derecho de la bandeja posterior (A) y cárguelos CON EL LADO DE LA DIRECCIÓN HACIA USTED.

La solapa doblada del sobre debe estar boca abajo en la parte izquierda.

Como máximo, se pueden cargar hasta 5 sobres a la vez.

(2) Sujete la guía de papel y deslícela hacia el lado izquierdo de los sobres.

No desplace la guía con demasiada fuerza. Podría impedir la correcta alimentación del papel.

(3) Coloque la palanca de grosor del papel a la derecha.

Cuando termine de imprimir, vuelva a colocar la palanca de grosor del papel a la izquierda.

1. Especifique la configuración en el controlador de impresora.

(1) Seleccione Sobre (Envelope) en Tipo de soporte (Media Type).

(2) Seleccione el tamaño de los sobres.

Seleccione Sobre DL (DL Env.) o Sobre COM 10 (Comm. Env. #10) en Tamaño de página (Page Size).

Seleccione Sobre DL (DL Envelope) o Sobre Nº 10 (#10 Envelope) en Tamaño de papel (Paper Size).

(3) Seleccione Horizontal (Landscape) en Orientación (Orientation).

Importante Si no especifica Tamaño de página (Page Size) (o Tamaño de papel (Paper Size)) u Orientación (Orientation) correctamente, la dirección se imprimirá al revés o se girará 90 grados.

Nota Es posible que la impresora haga ruidos de funcionamiento cuando alimente los sobres. En Windows, si el resultado de la impresión es al revés, seleccione Girar 180 grados (Rotate 180 degrees) en la hoja Configuración de página (Page Setup) en el cuadro de diálogo de propiedades del controlador de impresora.

Principio de página