進階指南 > 疑難排解 > 列印未開始

# 列印未開始

- 檢查1：確保電纜插頭已穩固地插入，然後開啟印表機。

  電源指示燈閃爍綠色時，印表機正在進行最初設定。 請等至電源指示燈停止閃爍並且持續亮起綠色。

  注釋

  - 列印大量資料如相片或圖形時，列印需要更長的時間才會開始。 電源指示燈閃爍綠色時，電腦正在處理資料並把它傳送到印表機。 請等待至列印開始。

- 檢查2：確保USB電纜線已穩固地插入印表機和電腦，然後檢查以下方面：

  - 若使用繼電設備(如USB集線器)，斷開連接，將印表機直接連接到電腦，然後再次試列印。 若列印正常開始，則繼電設備有問題。 請向繼電設備經銷商諮詢詳細資訊。

  - 也可能是USB電纜線有問題。 請更換USB電纜線，並再次試列印。

- 檢查3：重新啟動電腦。

  若存在任何不需要的列印作業，將其刪除。

  刪除不需要的列印作業

- 檢查4：確保在列印對話方塊中選擇了印表機名稱。

  若使用其他印表機的驅動程式，本印表機將不會正確列印。

  在Windows環境下，確保在列印對話方塊中選擇了印表機名稱。

  在Macintosh環境下，確保在列印對話方塊的印表機(Printer)中選擇了印表機名稱。

  注釋

  - 要將本印表機設成預設選擇的印表機，選擇設成預設的印表機(Windows)，預設印表機(Default Printer)或設成預設值(Make Default) (Macintosh)。

- 檢查5：正確配置印表機連接埠。

  將「USBnnn」(其中「n」表示一個數字)配置為印表機連接埠。

  1. 使用具有管理員權限的使用者帳戶登入。

  2. 按一下控制台，然後按一下硬體和音效下的印表機。

     在Windows XP環境下，按一下控制台、印表機和其他硬體，然後按一下印表機和傳真。

     在Windows 2000環境下，按一下控制台，然後按一下印表機。

  3. 右鍵按一下Canon XXX圖示，然後選擇內容。

  4. 按一下連接埠標籤以確認連接埠設定。

     確保為列印到下列連接埠選擇名稱為USBnnn(其中「n」表示一個數字)並且印表機欄顯示Canon XXX的連接埠。

     若設定不正確，請重新安裝印表機驅動程式或更改為正確的印表機連接埠。

頁首