高级指南 > 故障排除 > 打印效果不理想 > 纸张出现污迹/打印面有划痕

# 纸张出现污迹/打印面有划痕

- 检查1：是否已确认纸张和打印质量设置？

  打印效果不理想

- 检查2：是否使用了合适的纸张类型？ 检查以下各项：

  - 检查打印使用的纸张是否适合打印用途。

    装入纸张

  - 执行无边距打印时，确保正在使用的纸张适合无边距打印。

    如果正在使用的纸张不适合无边距打印，纸张上边缘和下边缘处的打印质量可能会有所降低。

    打印区域

- 检查3：装入平整后的纸张。

  - 对于普通纸

    翻转纸张并重新装入以在另一面上打印。

    将纸张装入后端托盘较长时间可能造成纸张卷曲。 在这种情况下，请将纸张的另一面向上装入。 这可能会解决问题。

    建议将未用完的纸张放回包装并水平放置。

  - 对于其他纸张

    1. 打印面(A)向上，用一张崭新的普通纸覆盖打印纸以避免弄脏打印面或在打印面留下划痕。

    2. 如下图所示，向纸张卷曲的相反方向卷起纸张。

    3. 检查纸张的翘起量是否约在0.08至0.2英寸/2至5毫米(B)之间。

       建议每次使用一张平整后的纸张打印。

  注释

  - 根据介质类型，即使在纸张平整的情况下也可能出现污迹或无法正确送入。 在这种情况下，打印前请按照上述步骤卷曲纸张。 这可能会改善打印效果。

- 检查4：如果浓度设置为高，在打印机驱动程序中降低浓度设置，并再次试打印。

  如果使用普通纸打印高浓度的图像，纸张可能会吸收过多墨水并卷曲，造成纸张磨损。

  在打印机驱动程序中降低浓度设置，并再次试打印。

  1. 打开打印机属性对话框。

     打开打印机属性对话框(Windows)

  2. 在主要选项卡上，选择色彩/浓度中的手动，然后单击设置...。

  3. 拖动色彩调整选项卡上的浓度滑动条以调整浓度。

  1. 打开打印对话框。

     打开页面设置对话框和打印对话框(Macintosh)

  2. 在弹出菜单中选择色彩选项。

  3. 拖动浓度滑动条以设置浓度。

- 检查5：是否在推荐的打印区域外执行打印？

  如果在打印纸张的推荐打印区域外打印，则纸张的下边缘可能被墨水弄脏。

  在应用程序软件中重新设置原稿的尺寸。

  打印区域

- 检查6：进纸滚轴是否脏污？

  清洁进纸滚轴。

  日常维护

  注释

  - 清洁进纸滚轴会磨损进纸滚轴，因此请仅在必要时执行此步骤。

- 检查7：打印机内部是否脏污？

  执行双面打印时，打印机内部可能会被墨水弄脏，造成打印输出出现污迹。

  执行底板清洁以清洁打印机内部。

  清洗打印机内部

  注释

  - 要防止打印机内部脏污，请正确设置纸张尺寸。

- 检查8：设置较长的墨水晾干等待时间。

  这样有足够的时间晾干打印面，以避免纸张出现污迹和划痕。

  1. 确保打印机已开启。

  2. 打开打印机属性对话框。

     打开打印机属性对话框(Windows)

  3. 单击维护选项卡，然后单击用户定义设置。

  4. 拖动墨水晾干等待时间滑动条以设置等待时间，然后单击发送。

  5. 确认信息并单击确定。

  1. 确保打印机已开启。

  2. 打开Canon IJ打印机实用程序(Canon IJ Printer Utility)。

     打开Canon IJ打印机实用程序(Macintosh)

  3. 在弹出菜单中选择用户定义设置。

  4. 拖动墨水晾干等待时间滑动条以设置等待时间，然后单击发送。

  5. 确认信息并单击好。

- 检查9：更改纸张厚度杆设置。

  根据打印使用的纸张类型调整纸张厚度杆的位置。

  请参阅装入纸张。

  根据打印内容，即使使用纸张厚度杆需要置于左侧的纸张类型，打印面仍可能出现划痕，或者纸张的四角或边缘可能出现污迹。 在这种情况下，将纸张厚度杆置于右侧。

  * 打印结束后将纸张厚度杆重新置于左侧。 如果未将纸张厚度杆重新置于左侧，由于打印头与所装入纸张之间的间隙变大，打印机内部更容易脏污。 这还可能降低打印质量。

  注释

  - 如果纸张的四个角或边缘出现污迹，请尝试将纸张厚度杆置于右侧进行打印。

- 检查10：纸张是否被其他已装入的纸张划伤？

  根据介质类型，从后端托盘送纸时，纸张可能会被其他装入的纸张划伤。 在这种情况下，一次装入一张纸。

页首