الدليل المتقدم > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > عدم تحرك حامل خرطوشة ‏FINE‏ إلى موضع الاستبدال

# عدم تحرك حامل خرطوشة ‏FINE‏ إلى موضع الاستبدال

- الفحص رقم 1: هل مصباح [Power] (الطاقة) مطفأ?

  تأكد من إضاءة مصباح [Power] (الطاقة) باللون الأخضر.

  لن يتحرك حامل خرطوشة FINE إلا إذا تم تشغيل الطاقة. إذا كان مصباح [Power] (الطاقة) مطفأ، فأغلق الغطاء الأمامي ثم قم بتشغيل الطابعة.

  عندما يومض مصباح [Power] (الطاقة) باللون الأخضر، فهذا يعني أن الطابعة قيد التهيئة. انتظر حتى يتوقف مصباح [Power] (الطاقة) عن الوميض ويظل مضيئًا باللون الأخضر، ثم قم بفتح الغطاء الأمامي مرةً أخرى.

- الفحص رقم 2: هل يومض مصباح تنبيه (Alarm)?

  أغلق الغطاء الأمامي، وتأكد من عدد المرات التي يومض فيها مصباح تنبيه (Alarm)، ثم اتخذ الإجراء المناسب لحل الخطأ ثم أعد فتحه. للحصول على تفاصيل حول كيفية التغلب على الخطأ، راجع يومض مصباح [Alarm] (تنبيه) باللون البرتقالي.

- الفحص رقم 3: هل تم ترك الغطاء الأمامي مفتوحًا لمدة 10 دقائق أو أكثر?

  إذا تم ترك الغطاء الأمامي مفتوحًا لأكثر من 10 دقائق، فسيتحرك حامل خرطوشة FINE إلى اليمين لمنع جفاف رأس الطباعة. أغلق الغطاء الأمامي ثم أعد فتحه لإعادة حامل خرطوشة FINE إلى اليسار.

- الفحص رقم 4: هل استمرت الطابعة في الطباعة بشكل متواصل لفترة طويلة?

  أغلق الغطاء الأمامي، وانتظر قليلاً، ثم أعد فتحه.

  إذا استمرت الطابعة في الطباعة بشكل متواصل لفترة طويلة، فسترتفع درجة حرارة رأس الطباعة، وستتوقف الطابعة عن الطباعة بشكل مؤقت لحماية رأس الطباعة.

ملاحظة

- يؤدي فتح الغطاء الأمامي أثناء الطباعة إلى تحرك حامل خرطوشة ‏FINE‏ إلى اليمين. أغلق الغطاء الأمامي، ثم أعد فتحه بعد اكتمال الطباعة.

أعلى الصفحة