Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z jiného aplikačního softwaru > Změna kvality tisku a úprava obrazových dat > Nastavení opravy barev

# Nastavení opravy barev

Můžete zadat způsob opravy barev vhodný pro typ dokumentu, který chcete vytisknout.
Ovladač tiskárny normálně upravuje barvy prostřednictvím aplikace Canon Digital Photo Color, takže data jsou tištěna pomocí odstínů, kterým dává přednost většina uživatelů. Tato metoda je vhodná pro tisk dat formátu sRGB.

Chcete-li tisknout s efektivním použitím dat barevného prostoru sRGB nebo Adobe RGB, vyberte možnost ICM (ICM). Chcete-li profil ICC určit pomocí aplikace, vyberte možnost Žádné (None).

Chcete-li určit nastavení Oprava barev (Color correction), postupujte takto:

1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny

2. Zvolte ruční nastavení barev

   Na kartě Hlavní (Main) vyberte pro položku Barva / Intenzita (Color/Intensity) možnost Ručně (Manual) a klepněte na tlačítko Nastavit... (Set...).

   Otevře se dialogové okno Ruční nastavení barev (Manual Color Adjustment).

3. Vyberte opravu barev

   Klepněte na kartu Soulad (Matching), vyberte nastavení Oprava barev (Color Correction) vhodné pro daný účel a klepněte na tlačítko OK.

   Párování ovladače

     Pomocí aplikace Canon Digital Photo Color můžete vytisknout data sRGB pomocí barevných odstínů, kterým dává přednost většina uživatelů.
     Výchozí nastavení opravy barev je Párování ovladače (Driver Matching).

   ICM

     Můžete tisknout při efektivním použití dat barevného prostoru sRGB nebo Adobe RGB.

   Žádný

     Ovladač tiskárny neprovádí nastavení barev. Tuto hodnotu vyberte v případě, že zadáváte samostatně vytvořený profil nebo profil pro speciální papír od společnosti Canon v aplikaci pro tisk dat.

4. Dokončete nastavení

   Na kartě Hlavní (Main) klepněte na tlačítko OK.
   Po spuštění tisku budou data vytištěna s použitím zadané metody nastavení barev.

Důležité

- Je-li v aplikaci zakázána funkce ICM, nebude v nastavení Oprava barev (Color Correction) dostupná možnost ICM (ICM) a tiskárna pravděpodobně nebude moci správně vytisknout obrazová data.

- Je-li na kartě Hlavní (Main) zaškrtnuto políčko Tisk v odstínech šedi (Grayscale Printing), potom se funkce Oprava barev (Color Correction) zobrazí šedě a není dostupná.

## Příbuzná témata

Optimální fotografický tisk obrazových dat

Nastavení barev v ovladači tiskárny

Tisk pomocí profilů ICC

Začátek stránky