Průvodce pro pokročilé uživatele Odstraňování problémů

Obsah > Běžná údržba > Nejasný tisk nebo tisk nesprávných barev > Nastavení tiskové hlavy

### Nastavení tiskové hlavy

Pokud jsou vytištěné rovné čáry nevyrovnané nebo je výtisk nepravidelný, nastavte polohu tiskové hlavy.

Připravte si: list běžného papíru formátu A4 nebo Letter

1. Zkontrolujte, zda je zapnuté napájení a zda je do zadní přihrádky vložen list běžného papíru formátu A4 nebo Letter.

Nastavte páčku tloušťky papíru doleva. Viz část Pohled zepředu.

1. Otevřete dialogové okno vlastností tiskárny.

Viz část Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny (Printer properties) (Windows).

1. Vytiskněte vzorek pro nastavení tiskové hlavy.

(1) Klepněte na kartu Údržba (Maintenance).

(2) Klepněte na tlačítko Nastavení tiskové hlavy (Print Head Alignment).

(3) Přečtěte si zobrazenou zprávu a klepněte na tlačítko OK.

Bude vytištěn vzorek pro nastavení tiskové hlavy. Během tisku neotvírejte přední kryt. Tisk trvá přibližně 3 minuty.

(4) Po dokončení níže zobrazeného výtisku se přesvědčte, že byl vzorek vytištěn správně, a klepněte na tlačítko Ano (Yes).

1. Upravte polohu tiskové hlavy.

(1) Prohlédněte si výtisk a ve sloupci A vyberte políčko, které obsahuje nejméně patrné pruhy.

Poznámka Pokud je obtížné vybrat nejlepší vzorek, vyberte ten, ve kterém jsou nejméně zřetelné bílé pruhy.

(A) Méně zřetelné svislé bílé pruhy

(B) Zřetelnější svislé bílé pruhy

(C) Méně zřetelné vodorovné bílé pruhy

(D) Zřetelnější vodorovné bílé pruhy

(2) Stejný postup opakujte pro všechny sloupce až k písmenu L, a poté klepněte na tlačítko OK.

(3) Přečtěte si zobrazenou zprávu a klepněte na tlačítko OK.

1. Zkontrolujte, zda je zapnuté napájení a zda je do zadní přihrádky vložen list běžného papíru formátu A4 nebo Letter.

Nastavte páčku tloušťky papíru doleva. Viz část Pohled zepředu.

1. Otevřete dialogové okno Canon IJ Printer Utility.

Viz část Otevření nástroje Canon IJ Printer Utility (systém Macintosh).

1. Vytiskněte vzorek pro nastavení tiskové hlavy.

(1) V rozevírací nabídce vyberte příkaz Zkušební tisk (Test Print).

(2) Klepněte na tlačítko Nastavení tiskové hlavy (Print Head Alignment).

(3) Přečtěte si zobrazenou zprávu a klepněte na tlačítko OK.

Bude vytištěn vzorek pro nastavení tiskové hlavy. Během tisku neotvírejte přední kryt. Tisk trvá přibližně 3 minuty.

1. Upravte polohu tiskové hlavy.

(1) Prohlédněte si výtisk a ve sloupci A vyberte políčko, které obsahuje nejméně patrné pruhy.

Poznámka Pokud je obtížné vybrat nejlepší vzorek, vyberte ten, ve kterém jsou nejméně zřetelné bílé pruhy.

(A) Méně zřetelné svislé bílé pruhy

(B) Zřetelnější svislé bílé pruhy

(C) Méně zřetelné vodorovné bílé pruhy

(D) Zřetelnější vodorovné bílé pruhy

(2) Stejný postup opakujte pro všechny sloupce až k písmenu L, a poté klepněte na tlačítko Odeslat (Send).

Začátek stránky