Guide d'utilisation avancée Dépannage

Contenu > Présentation de l'imprimante > Principaux composants

# Principaux composants

### Face avant

(1) Guide papier

Saisissez le guide papier et faites-le glisser pour l'aligner sur le bord gauche de la pile de papier.

(2) Plateau papier

S'ouvre pour vous permettre de charger du papier dans le bac arrière.

(3) Réceptacle arrière

Permet de charger différents formats ou types de papier à utiliser dans l'imprimante.

Plusieurs feuilles de papier, de même format et de même type, peuvent être chargées simultanément, et la machine est automatiquement alimentée par une seule feuille à la fois.

Reportez-vous à la section Chargement du papier.

(4) Panneau avant

S'ouvre pour permettre le remplacement des cartouches d’encre FINE ou l'élimination des bourrages papier.

(5) Levier d'épaisseur du papier

Permet de régler l'espace entre la tête d'impression et le papier chargé pour qu'ils s'adaptent au type de support.

Remarque Position du levier d'épaisseur du papier Positionnez-le sur la droite pour imprimer sur des enveloppes ou des Transferts T-shirt. Positionnez-le sur la gauche pour imprimer sur du papier autre que des enveloppes ou des Transferts T-shirt.

Pour plus d'informations sur les types de support et la position du levier d'épaisseur du papier, reportez-vous à la section Types de support à utiliser.

(6) Emplacement de la sortie papier

Les documents imprimés sortent.

(7) Bouton d'alimentation

Permet d’activer ou de désactiver l’alimentation de la machine.

Important Débranchement de la prise secteur Lorsque vous débranchez la prise secteur après avoir coupé l'alimentation, vérifiez que le voyant d'alimentation est bien éteint. Si la prise est débranchée alors que le voyant d’alimentation est toujours allumé ou clignote, l'imprimante risque de ne plus pouvoir imprimer dans la mesure où la tête d'impression n'est pas protégée.

(8) Bouton REPRENDRE/ANNULER

Appuyez sur ce bouton pour annuler une impression en cours. Vous pouvez également appuyer sur ce bouton après avoir résolu une erreur d'impression afin de supprimer le message d'erreur et de reprendre l'impression.

(9) Témoin d’alarme

S'allume ou clignote en orange en cas d'erreur ou lorsqu'il n'y a plus de papier ou d'encre.

(10) Voyant d'alimentation

S'allume en vert après avoir clignoté lors de la mise sous tension.

Remarque Voyant d’alimentation et témoin d’alarme Vous pouvez vérifier l’état de l'imprimante à l'aide du voyant d’alimentation et du témoin d’alarme. - Voyant d’alimentation éteint : l’alimentation de la machine est coupée. - Voyant d’alimentation vert fixe : l'imprimante est prête à imprimer.

- Voyant d’alimentation vert clignotant : l'imprimante se prépare à imprimer ou une impression est en cours.

- Témoin d'alarme orange clignotant : une erreur s’est produite et l'imprimante n’est pas prête à imprimer. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Dépannage » du manuel en ligne : Guide d'utilisation avancée.

- Le voyant d’alimentation clignote vert et le témoin d’alarme clignote orange une fois alternativement : une erreur nécessitant de contacter le technicien du service assistance de Canon peut s’être produite. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Dépannage» du manuel en ligne : Guide d'utilisation avancée.

### Face arrière

(11) Connecteur de cordon d’alimentation

Permet de connecter le cordon d'alimentation fourni.

(12) Port USB

Permet de brancher le câble USB pour connecter l'imprimante à un ordinateur.

Attention Ne touchez pas le boîtier métallique.

### Vue de l’intérieur

(13) Porte-cartouche FINE

Permet d’installer les cartouches d'encre FINE.

La cartouche FINE Noir doit être installée dans l’emplacement gauche (B) et la cartouche FINE Couleur dans l’emplacement droit (C).

(14) Cartouches FINE (cartouches d’encre)

Cartouches remplaçables dotées d’une tête d’impression et d’un réservoir d’encre.

Remarque Pour plus d’informations sur l’installation des cartouches FINE, reportez-vous au manuel imprimé Démarrage.

Important La zone (A) indiquée à la figure ci-dessous peut être recouverte de projections d’encre. Cela n’affecte pas les performances de l'imprimante. Ne touchez pas la zone (A). L'imprimante risquerait de ne plus imprimer correctement.

Haut de la page