Avanceret vejledning > Udskrivning fra en computer > Udskrivning med andre programmer > Forskellige udskrivningsmetoder > Dupleksudskrivning

# Dupleksudskrivning

Sådan udskrives der data på begge sider af et papirark:

1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren

2. Vælg dupleksudskrivning

   Marker afkrydsningsfeltet Dupleksudskrivning (Duplex Printing) på fanen Sideopsætning (Page Setup).

3. Vælg layoutet.

   Vælg Udskrift i normal størrelse (Normal-size Printing) (eller Tilpas til side (Fit-to-Page Printing), Skaleret udskrivning (Scaled Printing) eller Sidelayoutudskrivning (Page Layout Printing)) på listen Sidelayout (Page Layout).

4. Angiv den side, der skal hæftes.

   Printeren analyserer indstillingerne for Retning (Orientation) og Sidelayout (Page Layout) og vælger automatisk den optimale Hæft side (Staple Side). Hvis du vil ændre indstillingen, skal du vælge en anden værdi på listen.

5. Angiv bredden på margenen

   Klik evt. på Angiv margen... (Specify Margin...), angiv bredden på hæftemargenen, og klik derefter på OK.

6. Fuldførelse af konfigurationen.

   Klik på OK på fanen Sideopsætning (Page Setup).

   Når du udskriver, udskrives dokumentet på den ene side af papiret. Når udskrivningen på den ene side er færdig, skal du indstille papiret rigtigt ved at følge meddelelsen og klikke på OK. Dokumentet udskrives på den anden side.

Vigtigt

- Dupleksudskrivning (Duplex Printing) kan ikke vælges, når:

  - Der er valgt andet end Almindeligt papir (Plain Paper) på listen Medietype (Media Type).

  - Plakatudskrivning (Poster Printing) er valgt på listen Sidelayout (Page Layout).

- Når der er valgt Folderudskrivning (Booklet Printing) på listen Sidelayout (Page Layout), er Dupleksudskrivning (Duplex Printing) og Hæft side (Staple Side) nedtonede og kan ikke vælges.

Bemærk

- Hvis dialogboksen Medietype vises ved udskrivning uden ramme under dupleksudskrivning, skal du vælge Almindeligt papir (Plain Paper).

- Hvis bagsiden af papiret bliver tilsmudset under dupleksudskrivning, skal du udføre funktionen Rensning af bundplade (Bottom Plate Cleaning) på fanen Vedligeholdelse (Maintenance).

Gå til toppen af siden