Detaylı Kılavuz > Sorun Giderme > Alarm Lambası Turuncu Yanıp Söner

# Alarm Lambası Turuncu Yanıp Söner

Bir yazıcı hatası meydana geldiğinde, Alarm lambası aşağıda gösterildiği gibi turuncu yanıp söner. Yanıp sönme sayısı meydana gelen hata türünü gösterir. Kaç kez yanıp söndüğünü sayın ve hatayı düzeltmek için gerekli işlemleri yapın.

(A) Yanıp sönme sayısını kaydedin

(B) Sürekli olarak yanıp sönüyor

Yanıp sönme sayısı/Nedeni | Yapılması Gereken
--- | ---
İki kez yanıp sönme: Yazıcıda kağıt bitmiştir. /Kağıt beslemesi yapılmamaktadır. | Arka tepsiden kağıdı yeniden yükleyin ve yazıcı üzerindeki SÜRDÜR/İPTAL (RESUME/CANCEL) düğmesine basın.
Üç kez yanıp sönme: Kağıt sıkışması. | Kağıt sıkışmış olabilir. Sıkışan kağıdı çıkarın, kağıdı düzgün şekilde yeniden yükleyin ve SÜRDÜR/İPTAL (RESUME/CANCEL) düğmesine basın. Kağıt Sıkışması
Dört kez yanıp sönme: Mürekkep bitti. | Mürekkep bitti. Mürekkep kartuşunu değiştirin ve kapağı kapatın. Yazdırma işlemi yapılıyorsa ve yazdırmaya devam etmek istiyorsanız, mürekkep kartuşunu taktıktan sonra en az 5 saniye boyunca [RESUME/CANCEL] (SÜRDÜR/İPTAL) düğmesine basın. Bu sayede, mürekkep bittiğinde yazdırmaya devam edilebilir.

Kalan mürekkep düzeyini algılama işlevi devre dışı bırakılacak.

Yazdırma işleminin ardından boş mürekkep kartuşunu hemen değiştirin. Mürekkep yok durumunda yazdırmaya devam edilirse çıkan yazdırma kalitesi tatmin edici olmayacaktır.

Beş kez yanıp sönme: HASSAS Kartuş algılanamıyor. | HASSAS Kartuş düzgün takılmayabilir veya bu yazıcıyla uyumlu olmayabilir. Ön Kapağı açın ve HASSAS Kartuşu veya bu yazıcıyla uyumlu olanı düzgün bir şekilde takın. Sorun giderilmezse, HASSAS Kartuş arızalı olabilir. Bu durumda, Canon servis temsilcinize başvurun.
Yedi Kez Yanıp Sönme: HASSAS Kartuş doğru konumda takılmamıştır. | HASSAS Kartuşun doğru konumda takıldığından emin olun. Düzenli Bakım
Sekiz kez yanıp sönme: Mürekkep emici neredeyse doludur. | Mürekkep emici dolmaktadır. Yazıcı, Yazıcı Kafası Temizleme işlemi sırasında kullanılan mürekkebin tutulması için dahili bir mürekkep emiciye sahiptir. Yazdırma işlemine devam edebilmek için SÜRDÜR/İPTAL (RESUME/CANCEL) düğmesine basarak hatayı kapatın. Mürekkep emici tamamen dolmadan önce bir Canon servis temsilcisiyle temas kurun. (Yazıcının belirli bir parçasını değiştirmeniz gerekecektir.)
On Dört Kez Yanıp Sönme: HASSAS Kartuş algılanamıyor. | HASSAS Kartuş bu yazıcıyla uyumlu olmayabilir. Uygun HASSAS Kartuşu takın. Düzenli Bakım
On Beş Kez Yanıp Sönme: HASSAS Kartuş algılanamıyor. | HASSAS Kartuş düzgün takılmayabilir veya bu yazıcıyla uyumlu olmayabilir. Uygun HASSAS Kartuşu takın. Düzenli Bakım
On Altı Kez Yanıp Sönme: Mürekkep seviyesi algılanamıyor. | Mürekkep bitmiş olabilir. Mürekkep düzeyi doğru olarak algılanamadığından, kalan mürekkep düzeyini algılama işlevi devre dışı bırakılacak. Bu işlev olmadan yazdırmaya devam etmek istiyorsanız, en az 5 saniye boyunca yazıcının [RESUME/CANCEL] (SÜRDÜR/İPTAL) düğmesine basın.

Canon, en iyi yazdırma kalitesini elde etmek için yeni ve orijinal Canon kartuşları kullanılmasını önerir.

Mürekkep bittiği halde yazdırma işlemine devam edilmesinden kaynaklanan arıza veya sorundan Canon sorumlu tutulamaz.

Sayfa başına dön