Průvodce pro pokročilé uživatele Odstraňování problémů

Obsah > Dodatek > Rady k používání tiskárny

# Rady k používání tiskárny

V této části jsou uvedeny rady k používání tiskárny a k tisku s optimální kvalitou.

### Inkoust se používá k různým účelům.

### Jakým způsobem je inkoust používán k jiným účelům než k tisku?

Inkoust lze použít k jiným účelům než k tisku. Inkoust se nepoužívá pouze k tisku, ale také k čištění tiskové hlavy pro zachování optimální kvality tisku.

Tiskárna je vybavena funkcí automatického čištění inkoustových trysek, aby se zabránilo jejich zanesení. Během procesu čištění se inkoust pumpuje z trysek. Množství inkoustu použitého k čištění trysek je omezené a malé.

Důležité Inkoust pumpovaný z trysek, například při čištění tiskové hlavy, je shromažďován v nádržce přebytečného inkoustu v tiskárně. Po naplnění je třeba nádržku vyměnit. Výměnu nemůžete provádět sami. Pokud se objeví chybový kód nebo chybová zpráva, kontaktujte co nejdříve zástupce servisního oddělení společnosti Canon.

Informace naleznete v části "Odstraňování problémů" v příručce online: Průvodce pro pokročilé uživatele.

### Je při černobílém tisku používán barevný inkoust?

Použití barevného nebo černého inkoustu se liší podle barvy tištěného obrázku nebo podle obsahu dokumentu. Při černobílém tisku také může být používán barevný inkoust. Takže barevný inkoust se spotřebovává dokonce i při černobílém tisku.

### Tisk na speciální papír: Jak tisknout v optimální kvalitě!?

### Tip!: Před tiskem zkontrolujte stav tiskárny!

#### Je tisková hlava v pořádku?

Pokud jsou trysky tiskové hlavy zanesené, bude tisk slabý a zbytečně vyplýtváte papír. Vytiskněte testovací vzorek trysek a zkontrolujte tiskovou hlavu.

Viz část Nejasný tisk nebo tisk nesprávných barev.

#### Není vnitřek tiskárny znečištěný inkoustem?

Po tisku velkého množství dokumentů nebo tisku bez ohraničení se může oblast, kterou prochází papír, znečistit inkoustem. Vyčistěte vnitřek tiskárny pomocí funkce Čištění spodní desky.

Informace naleznete v příručce online: Průvodce pro pokročilé uživatele.

### Tip!: Zkontrolujte, jak se správně vkládá papír!

#### Je vložený papír správně orientovaný?

Do zadní přihrádky vkládejte papír tiskovou stranou směrem k sobě.

#### Není papír zkroucený?

Zkroucený papír způsobuje uvíznutí papíru. Vyrovnejte zkroucený papír a poté ho znovu vložte.

Informace naleznete v části "Odstraňování problémů" v příručce online: Průvodce pro pokročilé uživatele.

### Tip!: Po vložení papíru nezapomeňte zadat nastavení papíru!

Po vložení papíru vyberte vložený papír v nabídce Typ média (Media Type) v ovladači tiskárny. Pokud není vybrán typ papíru, nemusíte dosáhnout uspokojivých výsledků tisku.

Viz část Tisk.

K dispozici jsou různé typy papíru: papír se speciální povrchovou úpravou pro tisk fotografií v optimální kvalitě a papír vhodný pro dokumenty. Nastavení Typ média (Media Type) v ovladači tiskárny definuje pro každý typ papíru jiné parametry tisku (např. použití inkoustu, vystřikování inkoustu nebo vzdálenost od trysek), což umožňuje dosáhnout u každého papíru optimální kvality tisku. Můžete tisknout s různými nastaveními v nabídce Typ média (Media Type) tak, aby nejlépe odpovídala papíru vloženému do tiskárny.

### Tisk zrušíte pomocí tlačítka [RESUME/CANCEL] (POKRAČOVAT/STORNO).

### Tip!: Nikdy nemačkejte tlačítko [Power] (Napájení)!

Pokud stisknete tlačítko [Power] (Napájení) během tisku, tisková data odeslaná z počítače se nahromadí ve frontě v tiskárně a další tisk nemusí být možný.

Chcete-li tisk zrušit, stiskněte tlačítko [RESUME/CANCEL] (POKRAČOVAT/STORNO).

Poznámka Pokud se vám během tisku z počítače nepodaří zrušit tisk stisknutím tlačítka [RESUME/CANCEL] (POKRAČOVAT/STORNO), otevřete dialogové okno vlastností tiskárny a odstraňte nepotřebné tiskové úlohy z monitoru stavu tiskárny (Windows).

### Jak zachovat optimální kvalitu tisku?

Chcete-li tisknout v optimální kvalitě, zamezte vyschnutí a zanesení tiskové hlavy. Dodržujte vždy následující kroky a budete tisknout v optimální kvalitě.

#### Při vypínání napájení postupujte podle následujících pokynů.

1 Stisknutím tlačítka [Power] (Napájení) tiskárnu vypněte.

2 Ujistěte se, že kontrolka [Power] (Stav tiskárny) nesvítí.

3 Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky nebo z prodlužovací šňůry.

Když vypnete napájení stisknutím tlačítka [Power] (Napájení), tiskárna automaticky zakryje tiskovou hlavu (trysky), aby se zamezilo jejich vyschnutí. Pokud vytáhnete napájecí kabel z elektrické zásuvky nebo prodlužovací šňůry dříve, než zhasne kontrolka [Power] (Stav tiskárny), tisková hlava se správně nezakryje a dojde k jejímu vyschnutí nebo zanesení.

Tento postup při vypínání napájení vždy dodržujete.

#### Tiskněte pravidelně!

Stejně jako vysychá špička fixu, pokud se delší dobu nepoužívá – dokonce je-li zakrytá, také tisková hlava může vyschnout nebo se zanést, není-li delší dobu používána.

Doporučujeme používat tiskárnu alespoň jednou za měsíc.

Poznámka Pokud potištěné plochy popíšete zvýrazňovačem nebo fixem nebo pokud přijdou do kontaktu s vodou nebo potem, může se v závislosti na typu papíru inkoust rozmazat.

### Vyžaduje tiskárna při skladování nebo přepravě opatrné zacházení?

### Tip!: Tiskárnu neskladujte ani nepřepravujte ve svislé poloze ani šikmo!

Pokud tiskárnu skladujete nebo přepravujete ve svislé nebo šikmé poloze, může dojít k jejímu poškození nebo k úniku inkoustu.

Dejte pozor, abyste tiskárnu neskladovali nebo nepřepravovali ve svislé nebo šikmé poloze.

### Kontrolka na tiskárně bliká: Co mám dělat?

#### Kontrolka [Alarm] bliká oranžově.

(A) Kontrolka [Alarm] bliká

(B) Kontrolka [Alarm] nesvítí

(C) Kontrolka [Alarm] opakovaně bliká

→V tiskárně došlo k chybě. Informace naleznete v části "Odstraňování problémů" v příručce online: Průvodce pro pokročilé uživatele, použijte je k vyřešení problému.

#### Střídavé zelené bliknutí kontrolky [Power] (Stav tiskárny) a oranžové bliknutí kontrolky [Alarm] oranžově.

→Došlo k chybě, která vyžaduje opravu. Obraťte se na zástupce servisního oddělení společnosti Canon.

### Barvy jsou nerovnoměrné a tisk je rozmazaný.

### Tip!: Vytiskněte testovací vzorek trysek a zkontrolujte, nejsou-li zanesené trysky.

Pokud jsou zanesené trysky testovací hlavy, mohou být barvy nerovnoměrné nebo výsledky tisku rozmazané.

V takovém případě

Vytiskněte testovací vzorek trysek

Na výtisku zkontrolujte, nejsou-li zanesené trysky.

Viz část Nejasný tisk nebo tisk nesprávných barev.

Začátek stránky