Podręcznik zaawansowany Rozwiązywanie problemów

Spis treści > Okresowa konserwacja > Wymiana kasety FINE > Procedura wymiany

### Procedura wymiany

W przypadku wyczerpania atramentu w kasecie FINE należy postępować zgodnie z poniższą procedurą, aby wymienić kasetę.

Ważne Obsługa kaset FINE Nie należy dotykać styków elektrycznych (A) i dysz głowicy drukującej (B) kasety FINE. Ich dotknięcie może spowodować nieprawidłowe wydruki. Aby uzyskać optymalną jakość wydruków, zalecane jest korzystanie z określonych kaset FINE firmy Canon.
Nie zaleca się korzystania z ponownie napełnianych zbiorników z atramentem.

W przypadku wyjęcia kasety FINE należy ją natychmiast włożyć ponownie. Nie należy pozostawiać drukarki bez kaset FINE.

Puste kasety należy wymieniać na nowe. W przypadku zainstalowania kasety FINE, ktora została wcześniej wyjęta z drukarki, drukarka może nie być w stanie drukować poprawnie z powodów takich, jak zatkanie dysz.
Co więcej, w przypadku takich kaset ostrzeżenia o niskim poziomie atramentu mogą nie być wyświetlane poprawnie.

W celu zapewniania optymalnej jakości wydruków należy instalować kasety FINE przed upłynięciem daty ważności określonej na ich opakowaniach. Kasety FINE należy ponadto wykorzystać w ciągu 6 miesięcy od instalacji (zaleca się zapisanie daty instalacji kasety).

Uwaga Jeśli wyczerpaniu ulegnie jedna z kaset FINE, możliwe jest kontynuowanie drukowania przy użyciu drugiej pozostałej kasety, lecz jest to rozwiązanie wyłącznie tymczasowe. Jednakże w takim przypadku jakość wydruku może ulec pogorszeniu. W celu zachowania optymalnej jakości drukowania zaleca się zainstalowanie nowej kasety FINE.

Nawet w przypadku drukowania przy użyciu tylko jednej kasety zaleca się pozostawienie pustej kasety w urządzeniu. W przypadku braku kasety FINE z czarnym lub kolorowym atramentem drukarka zgłasza błąd i nie jest w stanie kontynuować drukowania.

Informacje na temat konfiguracji tych ustawień można znaleźć w podręczniku ekranowym Podręcznik zaawansowany.

Nawet w przypadku drukowania czarno-białego dokumentu lub wybraniu druku w czerni i bieli urządzenie może zużywać atrament kolorowy.

Procedury czyszczenia i dokładnego czyszczenia głowic drukujących, których przeprowadzanie może być konieczne w celu zapewnienia odpowiedniej jakości, wiążą się ze zużyciem atramentu. W przypadku wyczerpania atramentu należy natychmiast wymienić odpowiednią kasetę FINE na nową.

1. Upewnij się, że zasilanie jest włączone i otwórz przednią pokrywę.

Uchwyt kaset FINE zostanie przesunięty w położenie umożliwiające ich wymianę.

Ostrożnie Nie należy zatrzymywać uchwytu kaset FINE ręcznie ani przesuwać go na siłę. Nie należy dotykać elementów metalowych lub innych elementów wewnątrz drukarki.

Ważne Jeśli pokrywa przednia pozostanie otwarta przez ponad 10 minut, uchwyt kaset FINE zostanie przesunięty w prawo. W takim przypadku należy zamknąć przednią pokrywę i otworzyć ją ponownie.

1. Wyjmij pustą kasetę FINE.

(1) Popchnij kasetę FINE w dół.

(2) Wyjmij kasetę FINE.

Ważne Postępuj z kasetami FINE delikatnie, aby uniknąć zabrudzenia ubrania i przedmiotów w pobliżu. Puste kasety FINE należy wyrzucać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów eksploatacyjnych.

1. Przygotuj nową kasetę FINE.

Wyjmij nową kasetę FINE z opakowania i delikatnie zdejmij pomarańczową taśmę ochronną (A).

Ważne Potrząsanie kasetę FINE może spowodować rozlanie atramentu i zabrudzenie rąk lub przedmiotów w pobliżu. Z kasetami FINE należy postępować bardzo delikatnie. Należy uważać, by nie pobrudzić rąk i przedmiotów w pobliżu atramentem pozostałym na zdjętej taśmie ochronnej.

Zdjętej taśmy ochronnej nie można założyć ponownie. Należy ją wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów eksploatacyjnych.

Nie należy dotykać styków elektrycznych ani dysz głowicy drukującej kasety FINE. Ich dotknięcie może spowodować nieprawidłowe wydruki.

1. Zainstaluj kasetę FINE.

(1) Włóż nową kasetę FINE do odpowiedniej szczeliny.

Kasetę FINE z czarnym atramentem należy zainstalować w szczelinie położonej z lewej strony (B), a kasetę FINE z atramentem kolorowym w szczelinie położonej z prawej strony (C).

(2) Dociśnij kasetę FINE do momentu kliknięcia.

Ważne Drukarka nie jest w stanie drukować, jeśli nie zainstalowano obu kaset FINE (z atramentem czarnym i kolorowym). Upewnij się, że zainstalowano obie kasety FINE.

1. Zamknij przednią pokrywę.

Uwaga Jeśli po zamknięciu pokrywy przedniej kontrolka Alarm nadal miga na pomarańczowo, patrz sekcja „Rozwiązywanie problemów” podręcznika ekranowego Podręcznik zaawansowany. W przypadku rozpoczęcia drukowania po wymianie kasety FINE drukarka automatycznie przeprowadza czyszczenie głowicy drukującej. Przed zakończeniem procedury czyszczenia głowicy drukującej nie należy wykonywać żadnych innych czynności. Podczas czyszczenia kontrolka włączonego zasilania miga na zielono.

Jeśli na wydruku linie proste są drukowane krzywo lub głowica drukująca znajduje się w niewłaściwym miejscu, wyrównaj głowicę drukującą.
Patrz Wyrównywanie głowicy drukującej.

Powrót do góry