고급 가이드 문제 해결

목차 > 유지 관리 > 인쇄물이 희미하거나 컬러가 정확하지 않은 경우 > 프린트 헤드 정렬

### 프린트 헤드 정렬

인쇄된 직선이 잘못 정렬되었거나 인쇄 결과가 균일하지 않을 경우 프린트 헤드 위치를 조정합니다.

준비해야 할 것: A4 또는 Letter 크기의 보통 용지 한 장

1. 전원이 켜졌는지와 뒷면 트레이에 A4 또는 Letter 크기의 보통 용지 한 장이 로드되었는지를 확인합니다.

용지 두께 레버를 왼쪽으로 설정합니다. 앞면을 참조하십시오.

1. 프린터 등록 정보 대화 상자를 엽니다.

프린터 등록 정보 대화 상자 열기(Windows)를 참조하십시오.

1. 프린트 헤드 정렬 패턴을 인쇄합니다.

(1) 유지 관리 탭을 클릭합니다.

(2) 프린트 헤드 정렬을 클릭합니다.

(3) 메시지를 확인하고 확인을 클릭합니다.

프린트 헤드 정렬 패턴이 인쇄됩니다. 인쇄하는 동안 앞면 커버를 열지 마십시오. 인쇄가 완료되는 데 약 3분 정도 걸립니다.

(4) 아래 패턴이 인쇄된 후 패턴이 올바르게 인쇄되었는지 확인한 다음 예를 클릭합니다.

1. 프린트 헤드 위치를 정렬합니다.

(1) 인쇄물을 보고 A열에서 제일 선명하지 않은 선의 패턴 번호를 선택합니다.

참고 최상의 패턴을 결정할 수 없는 경우 흰색 선이 제일 선명하지 않은 설정을 선택합니다.

(A) 흰색 세로선이 선명하지 않은 경우

(B) 흰색 세로선이 선명한 경우

(C) 흰색 가로선이 선명하지 않은 경우

(D) 흰색 가로선이 선명한 경우

(2) L열에 대한 패턴 번호의 선택을 완료할 때까지 절차를 반복한 후 확인을 클릭합니다.

(3) 메시지를 확인하고 확인을 클릭합니다.

1. 전원이 켜졌는지와 뒷면 트레이에 A4 또는 Letter 크기의 보통 용지 한 장이 로드되었는지를 확인합니다.

용지 두께 레버를 왼쪽으로 설정합니다. 앞면을 참조하십시오.

1. Canon IJ Printer Utility 대화 상자를 엽니다.

Canon IJ Printer Utility 열기(Macintosh)를 참조하십시오.

1. 프린트 헤드 정렬 패턴을 인쇄합니다.

(1) 팝업 메뉴에서 Test Print를 선택합니다.

(2) 프린트 헤드 정렬을 클릭합니다.

(3) 메시지를 확인하고 확인을 클릭합니다.

프린트 헤드 정렬 패턴이 인쇄됩니다. 인쇄하는 동안 앞면 커버를 열지 마십시오. 인쇄가 완료되는 데 약 3분 정도 걸립니다.

1. 프린트 헤드 위치를 정렬합니다.

(1) 인쇄물을 보고 A열에서 제일 선명하지 않은 선의 패턴 번호를 선택합니다.

참고 최상의 패턴을 결정할 수 없는 경우 흰색 선이 제일 선명하지 않은 설정을 선택합니다.

(A) 흰색 세로선이 선명하지 않은 경우

(B) 흰색 세로선이 선명한 경우

(C) 흰색 가로선이 선명하지 않은 경우

(D) 흰색 가로선이 선명한 경우

(2) L열에 대한 패턴 번호의 선택을 완료할 때까지 절차를 반복한 후 Send를 클릭합니다.

맨 위로