Petunjuk Lanjut Penyelesaian Masalah

Daftar Isi > Perawatan Rutin > Mengganti Kartrij FINE > Prosedur Penggantian

### Prosedur Penggantian

Apabila Kartrij FINE kehabisan tinta, ikuti prosedur di bawah ini untuk menggantinya.

Penting Menangani Kartrij FINE Jangan menyentuh komponen listrik (A) atau mulut semprot kepala cetak (B) pada Kartrij FINE. Pencetak tidak akan mencetak dengan baik apabila Anda menyentuhnya. Untuk mempertahankan kualitas cetakan yang optimal, kami sarankan pengunaan Kartrij FINE khusus yang bermerek Canon.
Mengisi ulang tinta tidak disarankan.

Apabila Anda mengeluarkan Kartrij FINE, ganti segera. Jangan membiarkan pencetak tanpa Kartrij FINE.

Ganti Kartrij yang kosong dengan yang baru. Apabila Anda memasukkan Kartrij FINE yang sudah pernah dicopot, pencetak kemungkinan tidak akan mencetak dengan baik karena beberapa alasan seperti penyumbatan mulut semprot.
Disamping itu, dengan Kartrij tersebut, Peringatan Sisa Tinta Sedikit tidak akan muncul dengan tepat.

Untuk mempertahankan kualitas cetakan yang optimal, pasang Kartrij FINE di dalam pencetak sebelum tanggal yang ditunjukkan pada kotak kemasan. Dan juga gunakan sampai habis Kartrij FINE dalam enam bulan setelah pemasangan (Kami sarankan Anda menandai tanggal saat memasangnya).

Catatan Apabila sebuah Kartrij FINE kehabisan tinta, Anda masih dapat mencetak dengan Kartrij FINE Berwarna atau Hitam, tergantung tinta yang tersisa, hanya untuk sementara. Bagaimanapun juga kualitas cetakan bisa menurun jika dibandingkan dengan hasil cetakan menggunakan kedua kartrij. Kami sarankan Anda menggunakan Kartrij FINE yang baru untuk mendapatkan kualitas yang optimal.

Bahkan saat mencetak dengan satu jenis tinta sekalipun, cetaklah dengan membiarkan Kartrij FINE yang telah kosong tetap terpasang. Apabila salah satu dari Kartrij FINE Berwarna atau Hitam tidak dipasang, terjadi kesalahan dan pencetak tidak dapat mencetak.

Untuk informasi mengenai cara mengkonfigurasi setelan ini, rujuk ke petunjuk elektronik: Petunjuk Lanjut.

Tinta berwarna mungkin tetap dipakai bahkan saat mencetak dokumen hitam-putih atau apabila pencetakan hitam-putih dipilih.

Setiap tinta juga dipakai saat melakukan Pembersihan Kepala Cetak dan Pembersihan Kepala Cetak Tingkat Dalam, yang penting untuk mempertahankan kinerja pencetak. Saat tinta habis, segera ganti Kartrij FINE dengan yang baru.

1. Pastikan bahwa daya dihidupkan, dan buka Penutup Depan.

Penyangga Kartrij FINE bergerak ke posisi penggantian.

Perhatian Jangan memegang Penyangga Kartrij FINE secara paksa untuk menghentikan atau menggerakkannya. Jangan memegang bagian logam atau bagian lain di dalam pencetak.

Penting Apabila Penutup Depan dibiarkan terbuka selama lebih dari 10 menit, Penyangga Kartrij FINE bergerak ke kanan. Bila terjadi, tutup dan buka kembali Penutup Depan.

1. Keluarkan Kartrij FINE yang sudah kosong.

(1) Tekan Kartrij FINE ke arah bawah.

(2) Keluarkan Kartrij FINE.

Penting Pegang Kartrij FINE dengan hati-hati untuk menghindari ceceran pada pakaian atau daerah sekelilingnya. Buang Kartrij FINE berdasarkan hukum dan peraturan setempat mengenai pembuangan barang.

1. Siapkan Kartrij FINE yang baru.

Keluarkan Kartrij FINE yang baru dari wadahnya dan tarik selotip pelindung oranye (A) dengan hati-hati.

Penting Apabila Anda mengocok Kartrij FINE, tinta bisa tertumpah dan mengotori tangan atau tempat di sekitarnya. Tangani Kartrij FINE dengan hati-hati. Jangan sampai mengotori tangan atau wilayah sekitar dengan tinta yang melekat pada selotip pelindung yang telah dilepas.

Jangan merekatkan kembali selotip pelindung setelah Anda membukanya. Buanglah berdasarkan hukum dan peraturan setempat mengenai pembuangan barang.

Jangan menyentuh komponen listrik atau mulut semprot kepala cetak pada Kartrij FINE. Pencetak tidak akan mencetak dengan baik apabila Anda menyentuhnya.

1. Pasang Kartrij FINE.

(1) Masukkan Kartrij FINE yang baru dengan benar ke slot yang sesuai.

Kartrij FINE Hitam harus dipasang ke slot kiri (B) dan Kartrij FINE Berwarna harus dipasang ke slot kanan (C).

(2) Tekan Kartrij FINE sampai berbunyi klik.

Penting Pencetak tidak dapat mencetak apabila kedua Kartrij FINE Hitam dan Berwarna tidak dipasang. Pastikan untuk memasang kedua Kartrij FINE.

1. Tutup Penutup Depan.

Catatan Apabila lampu Alarm masih berkedip oranye setelah Penutup Depan ditutup, rujuk ke "Penyelesaian Masalah" di petunjuk elektronik: Petunjuk Lanjut. Apabila Anda menjalankan pencetakan setelah mengganti Kartrij FINE, pencetak akan mulai membersihkan Kepala Cetak secara otomatis. Jangan melakukan operasi lain sampai pencetak selesai membersihkan Kepala Cetak. Lampu Daya berkedip hijau selama pembersihan berlangsung.

Apabila garis lurus yang dicetak tidak sejajar atau posisi kepala cetak tidak sejajar, Anda perlu menyejajarkan posisi kepala cetak.
Rujuk ke Menyejajarkan Kepala Cetak.

Halaman atas