Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Le porte-cartouche FINE n’est pas à l’emplacement correct pour le remplacement

# Le porte-cartouche FINE n’est pas à l’emplacement correct pour le remplacement

- Contrôle 1 : le témoin d'alimentation est-il éteint ?

  Vérifiez que le témoin d'alimentation est vert.

  Le porte-cartouche FINE se déplace uniquement lorsque la machine est sous tension. Si le témoin d'alimentation est éteint, fermez le panneau avant et mettez l'imprimante sous tension.

  Si le témoin d'alimentation clignote vert, cela signifie que l'imprimante est en cours d'initialisation. Attendez que le témoin d'alimentation cesse de clignoter et reste allumé en vert, puis rouvrez ensuite le panneau avant.

- Contrôle 2 : le témoin alarme clignote-t-il ?

  Fermez le panneau avant, comptez le nombre de clignotements du témoin alarme, prenez les mesures appropriées pour résoudre le problème, puis rouvrez-le. Pour plus d'informations sur la résolution de l'erreur, reportez-vous à la section Le témoin d'alarme clignote orange.

- Contrôle 3 : le panneau avant est-il resté ouvert pendant 10 minutes ou plus ?

  Si le panneau avant reste ouvert pendant plus de 10 minutes, le porte-cartouche FINE se déplace vers la droite afin d'empêcher que la tête d'impression ne sèche. Fermez et ouvrez à nouveau le panneau avant pour ramener le porte-cartouche vers la gauche.

- Contrôle 4 : l'imprimante a-t-elle imprimé en continu pendant une période prolongée ?

  Fermez le panneau avant, patientez quelques instants, puis rouvrez-le.

  En cas d'impression continue pendant une période prolongée, la tête d'impression risque de surchauffer et l'imprimante interrompt temporairement l'impression afin de protéger la tête d'impression.

remarque

- Lorsque vous ouvrez le panneau avant en cours d'impression, le porte-cartouche FINE se déplace vers la droite. Fermez le panneau, puis rouvrez-le une fois l'impression terminée.

Haut de la page