الدليل المتقدم > الطباعة من جهاز كمبيوتر > الطباعة باستخدام برامج تطبيقية أخرى > أساليب الطباعة المختلفة > تعيين هامش التدبيس

# تعيين هامش التدبيس

يوضح الإجراء التالي كيفية تعيين اتجاه التدبيس وعرض هامش التدبيس:

1. افتح إطار إعداد برنامج تشغيل الطابعة

2. تحديد الجانب المطلوب تدبيسه

   تأكد من موضع هامش التدبيس من الإعداد جانب التدبيس (Staple Side) في علامة التبويب إعداد الصفحة (Page Setup).
   تقوم الطابعة بتحليل إعدادات كل من الاتجاه (Orientation) وتخطيط الصفحة (Page Layout)؛ ثم تقوم تلقائيًا بتحديد أفضل موضع للتدبيس. إذا أردت تغيير الإعداد، حدد قيمة أخرى من القائمة.

3. تعيين عرض الهامش

   عند الضرورة، انقر فوق تحديد الهامش... (Specify Margin...) واضبط عرض هامش التدبيس؛ ثم انقر فوق موافق (OK).

4. استكمال إعداد الجهاز

   انقر فوق موافق (OK) في علامة التبويب إعداد الصفحة (Page Setup).
   عند تنفيذ الطباعة، تتم طباعة البيانات مع جانب التدبيس والهامش المحددين.

هام

- يظهر الخيار جانب التدبيس (Staple Side) والخيار تحديد الهامش... (Specify Margin...) باللون الرمادي ويكونان غير متاحين عند:

  - تحديد طباعة الملصقات (Poster Printing) أو طباعة الكتيبات (Booklet Printing) للإعداد تخطيط الصفحة (Page Layout).

  - تحديد طباعة محددة الحجم (Scaled Printing) للإعداد تخطيط الصفحة (Page Layout) (في حالة تحديد الطباعة على الوجهين (Duplex Printing) أيضًا، يكون الإعداد جانب التدبيس (Staple Side) فقط قابلاً للتحديد).

  - تحديد خانة الاختيار طباعة بدون حدود (Borderless Printing) (في حالة تحديد الطباعة على الوجهين (Duplex Printing) أيضًا، يكون الإعداد جانب التدبيس (Staple Side) فقط قابلاً للتحديد).

أعلى الصفحة