Расширенное руководство > Приложение > Подключение принтера к компьютерной сети > Настройка параметров на компьютере-клиенте

# Настройка параметров на компьютере-клиенте

Настроив параметры сервера печати, настройте параметры системы-клиента.

Настройка систем-клиентов производится следующим образом:

## В операционной системе Windows Vista

1. Установите драйвер принтера на системах-клиентах

   Выберите вариант установки Выборочная установка (Custom Install).
   Более подробные сведения о подключении см. в руководстве по установке программ: Руководство по началу работы.

   Примечание.

   - В ходе установки на экране появится окно с указанием включить питание принтера. Для завершения процесса установки нажмите кнопку Выбор вручную (Manual Selection) и выберите соответствующий порт.

2. Запустите мастер

   Выберите Пуск (Start) -> Сеть (Network) -> Установка принтера (Add a printer).
   На экране появится окно Установка принтера (Add printer).

3. Установка принтера

   Выберите Добавить сетевой, беспроводной или Bluetooth-принтер (Add a network, wireless or Bluetooth printer), затем щелкните значок принтера, настроенного для общего доступа на сервере печати, и нажмите кнопку Далее (Next).

   Примечание.

   - Если значок принтера не отображается, убедитесь, что принтер физически подключен к серверу печати.

   - Значок принтера может отобразиться спустя некоторое время.

4. Завершите настройку.

   Выполните необходимые действия, следуя указаниям на экране, и нажмите кнопку Готово (Finish).
   В окне Принтеры (Printers) будет создан значок для общего принтера.

   На этом настройка систем-клиентов завершена. Теперь можно совместно использовать принтер через сеть.

## В операционной системе Windows XP/Windows 2000

1. Установите драйвер принтера на системах-клиентах

   Выберите вариант установки Выборочная установка (Custom Install).
   Более подробные сведения о подключении см. в руководстве по установке программ: Руководство по началу работы.

   Примечание.

   - В ходе установки на экране появится окно с указанием включить питание принтера. Для завершения процесса установки нажмите кнопку Выбор вручную (Manual Selection) и выберите соответствующий порт.

2. Запустите мастер

   - В операционной системе Windows XP выберите Пуск (Start) -> Панель управления (Control Panel) -> Принтеры и другое оборудование (Printers and Other Hardware) -> Принтеры и факсы (Printers and Faxes) -> Установка принтера (Add a printer).

   - В операционной системе Windows 2000 выберите меню Пуск (Start) ->Настройка (Settings) -> Принтеры (Printers) -> Установка принтера (Add a printer).

   На начальном экране мастера установки принтеров (Welcome to the Add Printer Wizard) нажмите кнопку Далее (Next).

3. Установка принтера

   Выберите Сетевой принтер, подключенный к другому компьютеру (A network printer, or a printer attached to another computer) (Windows XP) или Сетевой принтер (Network printer) (Windows 2000) и нажмите кнопку Далее (Next).

   В окне Укажите принтер (Specify a Printer) (Windows XP) или Расположение вашего принтера (Locate Your Printer) (Windows 2000) нажмите кнопку Далее (Next) и затем выполните поиск сервера печати.

   Щелкните значок принтера, настроенного на сервере печати в качестве общего принтера, и нажмите кнопку Далее (Next).

   Примечание.

   - Если значок принтера не отображается, убедитесь, что принтер физически подключен к серверу печати.

4. Завершите настройку.

   Выполните необходимые действия, следуя указаниям на экране, и нажмите кнопку Готово (Finish).
   В окне Принтеры и факсы (Printers and Faxes) (Windows XP) или Принтеры (Printers) (Windows 2000) будет создан значок для общего принтера.

   На этом настройка систем-клиентов завершена. Теперь можно совместно использовать принтер через сеть.

Наверх