Detaylı Kılavuz > Ek > Yazıcıyı Ağa Bağlama

# Yazıcıyı Ağa Bağlama

Ağ ortamında birden çok bilgisayar kullanılıyorsa, bir bilgisayara bağlı yazıcıyı diğer bilgisayarlarla paylaşabilirsiniz.
Ağa bağlı olan bilgisayarlardaki Windows sürümleri aynı olmak zorunda değildir.

- Yazdırma Sunucusundaki Ayarlar

  Yazıcıya USB kablosuyla doğrudan bağlanan bir bilgisayarın kurulum yordamını açıklar.

- İstemci Bilgisayardaki Ayarlar

  Bu yazıcıyı ağ üzerinden kullanacak olan bilgisayarların ayarlanmasıyla ilgili yordamı açıklar.
  Yazdırma işlemini yürüttüğünüzde, veriler yazdırma sunucusu sistemi aracılığıyla yazıcıya gönderilir.

Önemli

- İstemci sistemi tarafından, paylaşılan bir yazıcıya belge yazdırılırken hata oluşursa, Canon IJ Durum İzleyici'nin hata iletisi hem istemci sistemde hem de yazdırma sunucusu sisteminde görüntülenir. Normal yazdırma koşullarında, Canon IJ Durum İzleyici yalnızca istemci sistemde görüntülenir.

Not

- Yazdırma sunucusu sisteminde ve istemci sistemlerin her birinde, işletim sistemlerine uygun olarak, yazıcıyla birlikte sağlanan Kurulum CD-ROM'undaki yazıcı sürücüsünü yükleyin.

## İlgili Konu

Ağ Üzerinden Yazdırma Kısıtlamaları

Sayfa başına dön