Guide d’utilisation avancée > Entretien > Entretien à partir de votre ordinateur > Alignement des têtes d’impression

# Alignement des têtes d'impression

L'alignement des têtes d'impression corrige la position de montage de chacune des têtes d'impression en réduisant les déviations de couleurs et de lignes.

Pour effectuer l'alignement des têtes d'impression, procédez comme suit :

## Alignement tête d'impression

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

2. Cliquez sur Alignement tête d’impression dans l’onglet Entretien

   Un message apparaît.

3. Chargez du papier dans l’imprimante

   Déplacez le levier d'épaisseur du papier vers la gauche et chargez une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans le réceptacle arrière.

4. Exécutez l’alignement des têtes

   Suivez les instructions fournies dans le message.
   La boîte de dialogue Alignement tête d’impression apparaît.

5. Vérifiez les motifs imprimés

   Entrez les numéros de motif comportant le moins de rayures dans les champs correspondants.
   Si vous cliquez, dans la fenêtre d'aperçu, sur les motifs ayant le moins de rayures, leurs numéros seront entrés automatiquement dans les champs associés.

   Lorsque toutes les valeurs requises sont saisies, cliquez sur OK.

   Remarque

   - Si vous ne parvenez toujours pas à déterminer quel motif comporte le moins de rayures après avoir examiné l'impression, consultez le manuel de votre imprimante.

Haut de la page