الدليل المتقدم > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > انحشار الورق

# انحشار الورق

ملاحظة

- إذا كنت في حاجة إلى إيقاف تشغيل الطابعة لإزالة الورق المحشور أثناء الطباعة، فاضغط على الزر [RESUME/CANCEL] (استئناف/إلغاء)‏‎ لإلغاء مهام الطباعة قبل إيقاف تشغيل الطابعة.

## في حالة انحشار الورق في فتحة إخراج الورق أو في الدرج الخلفي:

قم بإزالة الورق باتباع الإجراء الموضح أدناه.

1. اسحب الورق ببطء من الدرج الخلفي أو من فتحة إخراج الورق، أيهما أسهل.

   ملاحظة

   - إذا تمزق الورق وبقيت قطعة منه داخل الطابعة، فقم بإيقاف تشغيل الطابعة وافتح الغطاء الأمامي، ثم قم بإخراج قطعة الورق.

     احرص على عدم لمس المكونات الموجودة داخل الطابعة.

     بعد إخراج الورق بالكامل، أغلق الغطاء الأمامي، وقم بإعادة تشغيل الطابعة.

   - إذا لم تتمكن من سحب الورق إلى الخارج، فقم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرةً أخرى. قد يخرج الورق تلقائيًا.

2. قم بإعادة تحميل الورق، ثم اضغط على الزر [RESUME/CANCEL] (استئناف/إلغاء) الموجود بالطابعة.

   إذا قمت بإيقاف تشغيل الطابعة في الخطوة رقم (1)‏، فسيتم إلغاء كافة مهام الطباعة الموجودة في قائمة الانتظار. أعد الطباعة إذا لزم الأمر.

   ملاحظة

   - عند إعادة تحميل الورق، تأكد من استخدام الورق الصحيح وتحميله بشكل صحيح.

     تحميل الورق

   - يُعد الورق من حجم A5 مناسبًا لطباعة المستندات التي تتكون بصورة أساسية من نصوص. ولا نوصي باستخدام هذا الورق لطباعة المستندات التي تحتوي على صور فوتوغرافية أو رسومات، وذلك لاحتمال تجعد النُسخ المطبوعة وتسببها في انحشار الورق عند خروجه.

إذا لم تتمكن من إزالة الورق أو إذا تمزق الورق داخل الطابعة أو إذا استمر حدوث خطأ انحشار الورق بعد إزالة الورق، فاتصل بوكيل الصيانة لدى Canon‏.

## وفي حالات أخرى:

تأكد مما يلي:

- الفحص رقم 1: هل توجد أجسام غريبة في الدرج الخلفي أو حول فتحة إخراج الورق?

- الفحص رقم 2: هل تجعد الورق?

  الفحص رقم 3: قم بتحميل الورق بعد تصحيح تجعده.

أعلى الصفحة