Avanceret vejledning > Vedligeholdelse > Vedligeholdelse fra computeren > Justering af printhovedets position

# Justering af printhovedets position

Under en printhovedjustering korrigeres printhovedets installationsposition, så farver og linjer bliver så nøjagtige som muligt.

Sådan udføres printhovedjustering:

## Printhovedjustering

1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren

2. Klik på Printhovedjustering (Print Head Alignment) på fanen Vedligeholdelse (Maintenance)

   En meddelelse vises.

3. Ilægning af papir i printeren.

   Indstil grebet til justering af papirtykkelsen til venstre, og læg et ark almindeligt papir i A4- eller Letter-format i den bagerste bakke.

4. Juster printhovedet

   Følg vejledningen i meddelelsen.
   Dialogboksen Printhovedjustering (Print Head Alignment) åbnes.

5. Kontroller det udskrevne mønster.

   Indtast de mønstrenumre, der har færrest striber i de tilknyttede bokse.
   Ved at klikke på mønstrene, der har færrest striber i eksempelvinduet, indstilles deres numre i de tilknyttede bokse automatisk.

   Når du har angivet alle de nødvendige værdier, skal du klikke på OK.

   Bemærk

   - Hvis du ser på udskriftsresultatet og forsat ikke kan finde, hvilket mønster der har færrest striber, kan du konsultere printerhåndbogen.

Gå til toppen af siden