Podręcznik dla zaawansowanych użytkowników > Rozwiązywanie problemów > Wyniki drukowania są niezadowalające > Brak wydruków/Wydruki są rozmazane/Kolory są źle odwzorowane/Białe smugi

# Brak wydruków/Wydruki są rozmazane/Kolory są źle odwzorowane/Białe smugi

- Kwestia 1: Czy ustawienia papieru i jakości wydruku zostały potwierdzone>

  Wyniki drukowania są niezadowalające

- Kwestia 2: Czy kaseta typu FINE została prawidłowo zainstalowana?

  Wyjmij kasetę typu FINE i zainstaluj ją ponownie. Wyniki wydruku mogą ulec poprawie po reinstalacji kasety typu FINE.

  Sprawdź również, czy została zdjęta taśma ochronna (A).

- Kwestia 3: Wydrukuj deseń dysz głowicy drukującej i wykonaj niezbędne czynności konserwacyjne, takie jak czyszczenie głowicy druku.

  Aby sprawdzić, czy atrament jest prawidłowo dozowany z dysz głowic drukujących, wydrukuj deseń dysz głowicy drukującej.

  Aby uzyskać informacje o drukowaniu deseniu dysz głowic drukujących oraz zwyczajnym i dokładnym czyszczeniu głowic drukujących, przejdź do części Okresowa konserwacja.

  - Jeśli test wzorku dysz nie jest drukowany poprawnie:

    Po wyczyszczeniu głowicy drukującej, wydrukuj deseń dysz głowicy drukującej i sprawdź wydrukowany deseń.

  - Jeśli problem nie ustąpił po dwukrotnym wyczyszczeniu głowic drukujących:

    Wykonaj czyszczenie głowic drukujących

    Jeśli po wykonaniu dokładnego czyszczenia głowicy drukującej problem występuje nadal

  - Jeśli problem nie ustąpił po dwukrotnym dokładnym wyczyszczeniu głowic drukujących:

    Mógł się skończyć atrament. wymień kasetę typu FINE

- Kwestia 4: Jeśli w kasecie typu FINE zabraknie atramentu, zamień ją na nową.

- Kwestia 5: Przy używaniu papieru, który można drukować tylko po jednej stronie upewnij się, czy został on włożony stroną do zadruku skierowaną do góry.

  Wydruk wykonany na złej stronie może być nieczytelny lub być obniżonej jakości.

  Szczegółowe informacje dotyczące strony do zadrukowania można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z papierem.

- Kwestia 6: przestaw dźwignię grubości papieru.

  Wyreguluj dźwignię grubości papieru zgodnie z używanym do wydruków typem papieru.

  Przejdź do części Ładowanie papieru.

  W zależności od drukowanych danych może dojść do porysowania powierzchni wydruku lub zasmużenia rogów i brzegów papieru. Może się tak stać nawet w przypadku takich typów papieru, które wymagają ustawienia dźwigni na lewo. W takim przypadku przestaw dźwignię grubości papieru na prawo.

  * Po zakończeniu drukowania, przestaw dźwignię z powrotem na lewo. Jeśli dźwignia nie zostanie przestawiona z powrotem na lewo, odstęp między włożonym papierem i głowicą drukarki będzie większy, wskutek czego wnętrze drukarki będzie się bardziej brudzić. Może to również spowodować spadek jakości wydruku.

  uwaga

  - Jeśli rogi lub brzegi papieru są zasmużone, spróbuj wykonać wydruk przy dźwigni grubości papieru przestawionej na prawo.

Góra strony