進階指南 疑難排解

目錄 > 日常維護 > 列印變得模糊不清或顏色不正確時 > 校準列印頭

### 校準列印頭

若列印的規則線條未對齊或列印結果不均勻，請調整列印頭位置。

需要準備︰一張A4或Letter大小的一般紙張

1. 確保電源已開啟，並在後端托盤中載入一張A4或Letter大小的一般紙張。

將紙張厚度調整桿置於左側。 請參見從前面看。

1. 開啟印表機內容對話方塊。

請參見開啟印表機內容對話方塊(Windows)。

1. 列印列印頭校準圖案。

(1) 按一下維護標籤。

(2) 按一下列印頭校準。

(3) 確認顯示的訊息，並按一下確定。

將列印列印頭校準圖案。 請勿在列印過程中開啟前蓋。 完成列印大約需要3分鐘。

(4) 列印以下圖案之後，確保圖案正確列印，並按一下是。

1. 調整列印頭位置。

(1) 查看列印輸出並在A欄中選擇條紋最不顯著的圖案的編號。

注釋 若難以選擇最佳圖案，則選擇產生最不顯著白色條紋的設定。

(A) 豎直白色條紋不顯著

(B) 豎直白色條紋顯著

(C) 水平白色條紋不顯著

(D) 水平白色條紋顯著

(2) 重複此步驟，直至完成在L欄中選擇圖案的編號，然後按一下確定。

(3) 確認顯示的訊息，並按一下確定。

1. 確保電源已開啟，並在後端托盤中載入一張A4或Letter大小的一般紙張。

將紙張厚度調整桿置於左側。 請參見從前面看。

1. 開啟Canon IJ印表機工具程式(Canon IJ Printer Utility)對話方塊。

請參見開啟Canon IJ印表機工具程式(Macintosh)。

1. 列印列印頭校準圖案。

(1) 在快顯功能表中選擇測試列印(Test Print)。

(2) 按一下列印頭校準。

(3) 確認顯示的訊息，並按一下確定。

將列印列印頭校準圖案。 請勿在列印過程中開啟前蓋。 完成列印大約需要3分鐘。

1. 調整列印頭位置。

(1) 查看列印輸出並在A欄中選擇條紋最不顯著的圖案的編號。

注釋 若難以選擇最佳圖案，則選擇產生最不顯著白色條紋的設定。

(A) 豎直白色條紋不顯著

(B) 豎直白色條紋顯著

(C) 水平白色條紋不顯著

(D) 水平白色條紋顯著

(2) 重複此步驟，直至完成在L欄中選擇圖案的編號，然後按一下傳送(Send)。

頁首