الدليل المتقدم استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المحتويات > تحميل الورق > تحميل الورق > تحميل الورق

### تحميل الورق

هام في حالة قص ورق من نوع [plain paper/ورق عادي] إلى ورق أصغر مثل [4" x 6" / 10 x 15 cm/4" × 6" / 10 × 15 سم] أو [4" x 8" / 101.6 x 203.2 mm/4" × 8" / 101.6 × 203.2 مم] أو [5" x 7" / 13 x 18 cm/5" × 7" / 13 × 18 سم] أو [2.16" x 3.58" / 55.0 x 91.0 mm/2.16" × 3.58" / 55.0 × 91.0 مم] (بحجم [Card/البطاقة]) لإجراء اختبار الطباعة، قد يؤدي ذلك إلى انحشار الورق.

قم بتحميل الورق دائمًا بالاتجاه الطولي (أ). يمكن أن يؤدي تحميل الورق بالاتجاه العرضي (ب) إلى انحشار الورق.

عند إجراء الطباعة على الوجهين، تأكد من عدم وجود أسطح غير مستوية أو غبار واتساخ على المنطقة (السطح إلخ.) التي يخرج إليها الورق المطبوع. في حالة وجود أسطح غير مستوية أو غبار واتساخ على المنطقة، قد تتأثر نتيجة الطباعة والطابعة بشكل سيئ.

ملاحظة نحن نوصي باستخدام ورق الصور الفوتوغرافية الأصلي من Canon لطباعة الصور الفوتوغرافية. للحصول على مزيد من التفاصيل حول ورق Canon الأصلي، راجع أنواع الوسائط التي يمكنك استخدامها. يمكنك استخدام ورق النسخ العادي. نوصي عند الطباعة على الوجهين باستخدام [Super White Paper/الورق الأبيض الممتاز] من Canon.

لمعرفة حجم الصفحة ووزن الورق الذي يمكنك استخدامه للطابعة، راجع أنواع الوسائط التي يمكنك استخدامها.

1. قم بتسوية الزوايا الأربعة للورق قبل تحميله.

ملاحظة قم بمحاذاة حواف الورق جيدًا قبل تحميله. قد يؤدي تحميل الورق بدون محاذاة الحواف إلى انحشار الورق. في حالة تجعد الورق، أمسك الجوانب المتجعدة ثم قم بثنيها برفق في عكس اتجاه التجعد حتى يصبح الورق مسطحًا تمامًا. للحصول على مزيد من التفاصيل حول تسوية الورق المتجعد، راجع "استكشاف الأخطاء وإصلاحها" في الدليل الإلكتروني: الدليل المتقدم.

1. الاستعداد لتحميل الورق.

(1) افتح دعامة الورق.

(2) قم بضبط موضع ذراع سُمك الورق.

يقوم الذراع بتغيير المسافة الفاصلة بين رأس الطباعة والورق الذي تم تحميله لمطابقة نوع الوسائط.

* قم بضبطه إلى اليسار أثناء الطباعة على ورق عادي.

قم بضبطه إلى اليمين عند الطباعة فوق الأظرف أو ورق الطباعة على قمصان التي شيرت.

ملاحظة في حالة تلطخ زوايا الورق أو حوافه، حاول الطباعة بعد تحريك ذراع سُمك الورق إلى اليمين. وقد يتسبب أيضًا في تحسين جودة الطباعة. * قم بإعادة ضبط ذراع سُمك الورق إلى اليسار بعد الانتهاء من الطباعة.

1. تحميل الورق.

(1) قم بمحاذاة رزمة الورق مع الجانب الأيمن للدرج الخلفي (أ) ثم قم بتحميلها مع اتجاه جانب الطباعة نحوك مع اتجاه الجانب الأسفل لأعلى.

ملاحظة لا تقم بتحميل الورق بحيث يتجاوز علامة حد التحميل (ب).

(2) اضغط على موجه الورق ثم حركه مقابل الجانب الأيسر من رزمة الورق.

لا تسحب موجه الورق بقوة كبيرة. فقد لا تتم تغذية الورق بشكل صحيح.

ملاحظة قد يصدر الجهاز صوت تشغيل عند تغذية الورق.

ملاحظة بعد تحميل الورق عند الطباعة باستخدام الكمبيوتر، حدد حجم الورق الذي تم تحميله ونوعه في حجم الصفحة (Page Size) (أو حجم الورق (Paper Size)) ونوع الوسائط (Media Type) في برنامج تشغيل الطابعة. راجع طباعة المستندات (أنظمة تشغيل Windows) أو طباعة المستندات (أنظمة تشغيل Macintosh).

أعلى الصفحة