Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Çeşitli Yazdırma Yöntemleri > Zımbalama Kenar Boşluğunu Ayarlama

# Zımbalama Kenar Boşluğunu Ayarlama

Zımbalama yönünü ve zımbalama kenar boşluğunun genişliğini ayarlama yordamı aşağıdaki gibidir:

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın

2. Zımbalanacak tarafı belirtin

   Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesindeki Zımba Tarafı'nda (Staple Side) zımbalama kenar boşluğu konumunu kontrol edin.
   Yazıcı Yön (Orientation) ve Sayfa Yerleşimi (Page Layout) ayarlarını analiz eder ve en iyi zımba konumunu otomatik olarak seçer. Ayarı değiştirmek istiyorsanız, listeden seçin.

3. Kenar boşluğu genişliğini ayarlayın

   Gerekirse, Kenar Boşluğunu Belirt... (Specify Margin...) öğesini tıklatın ve zımbalama kenar boşluğunun genişliğini ayarlayıp, OK öğesini tıklatın.

4. Kurulumu tamamlayın

   Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesinde OK öğesini tıklatın.
   Yazdırma işlemini yürüttüğünüzde, veriler belirtilen zımba tarafı ve kenar boşluğu ayarına göre yazdırılır.

Önemli

- Zımba Tarafı (Staple Side) ve Kenar Boşluğunu Belirt... (Specify Margin...) seçenekleri aşağıdaki durumlarda soluk görünür ve kullanılamaz:

  - Sayfa Yerleşimi (Page Layout) olarak Poster Yazdırma (Poster Printing) veya Kitapçık Yazdırma (Booklet Printing) seçildiğinde.

  - Sayfa Yerleşimi (Page Layout) olarak Ölçeklendirilmiş Yazdırma (Scaled Printing) seçildiğinde (Çift Taraflı Yazdırma (Duplex Printing) da seçilmişse, yalnızca Zımba Tarafı (Staple Side) seçilebilir).

  - Kenarlıksız Yazdırma (Borderless Printing) onay kutusu işaretlendiğinde (Çift Taraflı Yazdırma (Duplex Printing) da seçilmişse, yalnızca Zımba Tarafı (Staple Side) seçilebilir).

Sayfa başına dön