Podręcznik dla zaawansowanych użytkowników > Rozwiązywanie problemów > Drukarka działa, ale atrament nie jest dozowany

# Drukarka działa, ale atrament nie jest dozowany

- Kwestia 1: Czy dysze głowicy druku nie są zablokowane?

  Aby sprawdzić, czy atrament jest prawidłowo dozowany z dysz głowic drukujących, wydrukuj deseń dysz głowicy drukującej.

  Aby uzyskać informacje o drukowaniu deseniu dysz głowic drukujących oraz zwyczajnym i dokładnym czyszczeniu głowic drukujących, przejdź do części Okresowa konserwacja.

  - Jeśli test wzorku dysz nie jest drukowany poprawnie:

    Po wyczyszczeniu głowicy drukującej, wydrukuj deseń dysz głowicy drukującej i sprawdź wydrukowany deseń.

  - Jeśli problem nie ustąpił po dwukrotnym wyczyszczeniu głowic drukujących:

    Wykonaj dokładne czyszczenie głowic drukujących

    Jeśli po wykonaniu dokładnego czyszczenia głowicy drukującej problem występuje nadal

  - Jeśli problem nie ustąpił po dwukrotnym dokładnym wyczyszczeniu głowic drukujących:

    Mógł się skończyć atrament. wymień kasetę typu FINE

- Kwestia 2: Czy kaseta typu FINE została prawidłowo zainstalowana?

  Wyjmij kasetę typu FINE i zainstaluj ją ponownie. Wyniki wydruku mogą ulec poprawie po reinstalacji kasety typu FINE.

  Sprawdź również, czy została zdjęta taśma ochronna (A).

- Kwestia 3: Jeśli w kasecie typu FINE zabraknie atramentu, zamień ją na nową.

Góra strony