高级指南 故障排除

目录 > 日常维护 > 更换墨盒(FINE Cartridge) > 更换步骤

### 更换步骤

墨盒(FINE Cartridge)的墨水用完时，请按照以下步骤更换。

重要事项 处理墨盒(FINE Cartridge) 请勿触摸墨盒(FINE Cartridge)上的电气触点(A)或打印头喷嘴(B)。 如果触摸此区域，打印机可能无法正确打印输出。 要保持最佳打印质量，推荐使用指定的Canon品牌墨盒(FINE Cartridge)。 不推荐再填充墨水。

如果取出墨盒(FINE Cartridge)，请立即更换。 请勿让打印机处于没有墨盒(FINE Cartridge)的状态。

使用新墨盒更换空墨盒。 如果插入曾取出的墨盒(FINE Cartridge)，打印机可能会由于诸如打印头喷嘴堵塞等的某些原因而无法正确打印输出。
此外，使用这些墨盒，低墨水警告可能无法正确显示。

要保持最佳打印质量，请在包装盒上指定的日期内将墨盒(FINE Cartridge)安装到打印机中。 并且要在安装后的6个月内用完墨盒(FINE Cartridge)(建议记录安装时的日期)。

注释 如果墨盒(FINE Cartridge)中墨水用完，可仅使用仍有墨水的彩色墨盒(Color FINE Cartridge)或黑色墨盒(Black FINE Cartridge)打印一段时间。 但是，与同时使用两个墨盒打印时相比，打印质量可能会降低。 为获得最佳质量，建议使用新墨盒(FINE Cartridge)。 即使仅使用一种墨水打印，请在不取出空墨盒(FINE Cartridge)的情况下进行打印。 如果未安装彩色墨盒(Color FINE Cartridge)或黑色墨盒(Black FINE Cartridge)，则会出现错误并且打印机无法打印。

有关如何配置该设置的信息，请参阅电子手册：高级指南。

即使打印黑白文档或指定黑白打印时，也可能会消耗彩色墨水。

黑色墨水和彩色墨水还消耗于保持本机性能所必须进行的打印头清洗和打印头深度清洗。 墨水用完时，请立即更换墨盒(FINE Cartridge)。

1. 确保电源已开启，并打开前盖。

墨盒(FINE Cartridge)支架移至更换位置。

注意 请勿捏着墨盒(FINE Cartridge)支架强行将其停止或移动。 请勿触摸打印机内部的金属部件或其他部件。

重要事项 如果前盖打开的时间超过10分钟，墨盒(FINE Cartridge)支架将移至右侧。 在这种情况下，关闭并重新打开前盖。

1. 取出空墨盒(FINE Cartridge)。

(1) 向下按墨盒(FINE Cartridge)。

(2) 取出墨盒(FINE Cartridge)。

重要事项 请小心处理墨盒(FINE Cartridge)，以免弄脏衣物或周围。 请根据当地处理耗用品的法律和法规弃置空墨盒(FINE Cartridge)。

1. 准备新墨盒(FINE Cartridge)。

从包装中取出新墨盒(FINE Cartridge)，并轻轻地取下橙色保护胶带(A)。

重要事项 如果摇晃墨盒(FINE Cartridge)，可能造成墨水漏出并弄脏双手和四周。 请小心处理墨盒(FINE Cartridge)。 请小心不要让取下的保护胶带上的墨水弄脏双手或四周。 一旦取下保护胶带后，请勿将其重新粘上。 请根据当地处理耗用品的法律和法规将其弃置。 请勿触摸墨盒(FINE Cartridge)上的电气触点或打印头喷嘴。 如果触摸此部件，打印机可能无法正确打印。

1. 安装墨盒(FINE Cartridge)。

(1) 将新墨盒(FINE Cartridge)完全插入正确的插槽中。

黑色墨盒(Black FINE Cartridge)应安装于左侧的插槽(B)中，彩色墨盒(Color FINE Cartridge)应安装于右侧的插槽(C)中。

(2) 向上推动墨盒(FINE Cartridge)直至其锁定到位。

重要事项 只有同时安装了黑色墨盒(Black FINE Cartridge)和彩色墨盒(Color FINE Cartridge)，打印机才能打印。 确保安装了两种墨盒(FINE Cartridge)。

1. 关闭前盖。

注释 如果前盖关闭后警告指示灯仍然闪烁橙色，请参阅电子手册：《高级指南》中的“故障排除”。 更换墨盒(FINE Cartridge)后开始打印时，打印机将自动开始打印头清洗。 打印头清洗完成之前请勿执行任何其他操作。 清洗期间，电源指示灯闪烁绿色。 如果规则的线条打印后没有对齐或打印头位置没有对齐，请对齐打印头位置。 请参见对齐打印头。

页首