الدليل المتقدم > الصيانة > تنفيذ الصيانة من جهاز كمبيوتر > فحص فتحات رأس الطباعة

# فحص فتحات رأس الطباعة

تتيح لك وظيفة فحص الفتحات التأكد من أن رؤوس الطباعة تعمل بشكل سليم من خلال طباعة نموذج فحص فتحات رأس الطباعة. قم بطباعة النموذج إذا أصبحت ألوان النسخ المطبوعة باهتة، أو إذا لم يظهر لون معين في الطباعة.

يوضح الإجراء التالي كيفية طباعة نموذج فحص فتحات رأس الطباعة:

## فحص فتحات رأس الطباعة

1. افتح إطار إعداد برنامج تشغيل الطابعة

2. انقر فوق فحص فتحات رأس الطباعة (Nozzle Check) في علامة التبويب الصيانة (Maintenance)

   يتم فتح مربع الحوار فحص فتحات رأس الطباعة (Nozzle Check).
   لعرض قائمة بالعناصر التي يجب فحصها قبل طباعة نموذج الفحص، انقر فوق عناصر الفحص الأولي (Initial Check Items).

3. تحميل الورق في الطابعة

   قم بتحريك ذراع سُمك الورق إلى اليسار, ثم قم بتحميل ورقة من الورق العادي بالحجم [A4] أو بالحجم [Letter] في الدرج الخلفي.

4. طباعة نموذج فحص فتحات رأس الطباعة

   تأكد من أن الطابعة قيد التشغيل، ثم انقر فوق طباعة نموذج فحص (Print Check Pattern).
   تتم طباعة نموذج فحص فتحات رأس الطباعة.

   انقر فوق موافق (OK) عند ظهور رسالة التأكيد.
   يتم فتح مربع الحوار فحص النموذج (Pattern Check).

5. مراجعة نتيجة الطباعة

   مراجعة نتيجة الطباعة. إذا كانت نتيجة الطباعة عادية، فانقر فوق خروج (Exit).
   إذا كانت نتيجة الطباعة تحتوي على تلطخات أو إذا كانت هناك أقسام غير مطبوعة، انقر فوق التنظيف (Cleaning) لتنظيف رأس الطباعة.

## موضوع ذو صلة

تنظيف رؤوس الطباعة

أعلى الصفحة