Guia Avançada > Solução de Problemas > O Suporte do Cartucho FINE Não se Move para a Posição de Substituição

# O Suporte do Cartucho FINE Não se Move para a Posição de Substituição

- Verificação 1: O indicador luminoso Alimentação (Power) está apagado?

  Verifique se o indicador luminoso Alimentação (Power) está aceso em verde.

  O suporte do cartucho FINE não será movido, a menos que a impressora esteja ligada. Se o indicador luminoso Alimentação (Power) estiver apagado, feche a tampa da frente e ligue a impressora.

  Quando o indicador luminoso Alimentação (Power) está piscando em verde, a impressora está sendo inicializada. Aguarde até que o indicador luminoso Alimentação (Power) pare de piscar e permaneça aceso em verde e abra a tampa da frente novamente.

- Verificação 2: O indicador luminoso Alarme (Alarm) está piscando?

  Feche a tampa da frente, confirme o número de vezes que o indicador luminoso Alarme (Alarm) está piscando, tome a medida apropriada para resolver o erro e abra a tampa novamente. Para obter detalhes de como resolver o erro, consulte O Indicador Luminoso Alarme (Alarm) Pisca em Laranja.

- Verificação 3: A tampa da frente foi deixada aberta por 10 minutos ou mais?

  Se a tampa da frente ficar aberta por mais de 10 minutos, o suporte do cartucho FINE se deslocará para o lado direito, a fim de evitar que o cabeçote de impressão seque. Feche e abra novamente a tampa da frente para que o suporte do cartucho FINE volte para a esquerda.

- Verificação 4: A impressora ficou imprimindo continuamente por um longo tempo?

  Feche a tampa da frente, aguarde alguns instantes e abra-a novamente.

  Se a impressora ficar imprimindo continuamente por um longo período, a cabeça de impressão se superaquecerá e a impressora parará de imprimir temporariamente para proteger a cabeça de impressão.

Nota

- Abrir a tampa da frente durante a impressão faz com que o suporte do cartucho FINE se mova para a direita. Feche a tampa da frente e abra-a novamente após o término da impressão.

Topo da página