Videregående veiledning > Vedlikehold > Utføre vedlikehold fra en datamaskin > Rengjøre skrivehodene

# Rengjøre skrivehodene

Med funksjonen for rengjøring av skrivehodene kan du fjerne eventuelle blokkeringer i skrivehodedysene. Rengjør skrivehodene hvis utskriften er svak eller en bestemt farge ikke skrives ut, selv om det er nok blekk.

Fremgangsmåten for å rengjøre skrivehodene er som følger:

## Rengjøring

1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper

2. Kontroller at skriveren er på og klikk på Rengjør (Cleaning) i kategorien Vedlikehold (Maintenance)

   Rengjøringen av skrivehodene starter.

3. Fullfør rengjøringen

   Klikk OK (OK) når bekreftelsesmeldingen vises.
   Deretter vises dialogboksen Dysesjekk (Nozzle Check).

4. Kontroller resultatet

   Klikk på knappen Utskrift av sjekkmønster (Print Check Pattern) for å kontrollere om utskriftskvaliteten har blitt bedre. Hvis du vil avbryte kontrollen, klikker du på Avbryt (Cancel).

   Hvis du rengjør skrivehodet én gang og det ikke løser problemene med skrivehodet, kan du rengjøre det en gang til.

## Dyprensing

Dyprensing (Deep Cleaning) er mye grundigere enn Rengjør (Cleaning). Utfør en dyprensing når du har rengjort skrivehodene to ganger uten at problemet med skrivehodet løses.

1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper

2. Klikk på Dyprensing (Deep Cleaning) i kategorien Vedlikehold (Maintenance)

   Dialogboksen Dyprensing (Deep Cleaning) vises. Følg instruksjonene som vises i dialogboksen.
   Klikk på Elementer for første sjekk (Initial Check Items) for å vise elementene du må sjekke før du utfører Dyprensing (Deep Cleaning).

3. Kontroller at skriveren er slått på, og klikk deretter på Utfør (Execute).

   Klikk OK (OK) når bekreftelsesmeldingen vises.

   Dyprensingen av skrivehodet starter.

Viktig!

- Funksjonen Rengjør (Cleaning) bruker noe blekk. Funksjonen Dyprensing (Deep Cleaning) bruker mer blekk en funksjonen Rengjør (Cleaning).
  Hvis du rengjør skrivehodene ofte, bruker du raskt opp skriverens blekkforsyning. Utfør derfor rengjøring bare når det er nødvendig.

Merk

- Hvis det fortsatt ikke er tegn til forbedring etter Dyprensing (Deep Cleaning), slår du av skriveren og utfører dyprensing på nytt etter en liten stund. Hvis det fortsatt ikke er tegn til forbedring, kan skriveren ha gått tom for blekk. Hvis du vil vite mer om hvordan du retter opp problemet, kan du se i "Skriveren jobber, men det kommer ikke noe blekk".

## Beslektet emne

Kontrollere skrivehodedysene

Øverst på siden