الدليل المتقدم > الملحق > منطقة الطباعة

# منطقة الطباعة

لضمان الحصول على أفضل جودة للطباعة،تسمح الطابعة بوجود هامش بطول كل حافة من حواف الوسائط. وتكون المنطقة الفعلية التي يمكن الطباعة عليها هي المنطقة الموجودة داخل هذه الهوامش.

منطقة الطباعة الموصى بها : توصي شركة Canon بإجراء الطباعة داخل هذه المنطقة.

المنطقة القابلة للطباعة : هي المنطقة التي يمكن الطباعة عليها.

ومع ذلك، قد تؤثر الطباعة في هذه المنطقة على جودة الطباعة أو دقة تغذية الورق.

ملاحظة

- الطباعة بدون حدود

  - بتحديد خيار "طباعة بدون حدود"، يمكنك الطباعة بدون هوامش.

  - عند إجراء عملية "طباعة بدون حدود"، قد يحدث اقتصاص طفيف عند الحواف حيث يتم تكبير الصورة المطبوعة لملء الصفحة بالكامل.

    لإجراء "طباعة بدون حدود"، استخدم أنواع الورق التالية.

    - [Glossy Photo Paper "Everyday Use" GP-501/ورق الصور الفوتوغرافية اللامع "للاستخدام اليومي" GP-501]

    - [Photo Paper Glossy GP-502/ورق الصور الفوتوغرافية اللامع GP-502]

    - [Photo Paper Plus Semi-Gloss SG-201/ورق الصور الفوتوغرافية الفاخر نصف اللامع SG-201]

    - [Photo Paper Plus Glossy II PP-201/ورق الصور الفوتوغرافية الفاخر اللامع II PP-201]

    - [Photo Paper Pro II PR-201/ورق الصور الفوتوغرافية الاحترافي II PR-201]

    - [Matte Photo Paper MP-101/ورق الصور الفوتوغرافية غير اللامع MP-101]

    قد يؤدي إجراء "طباعة بدون حدود" على أي نوع آخر من أنواع الورق إلى خفض جودة الطباعة بصورة واضحة و/أو خروج النُسخ المطبوعة بتدرجات ألوان مختلفة.

    قد يؤدي إجراء طباعة بدون حدود على [plain paper/ورق عادي] إلى خفض جودة النُسخ المطبوعة. استخدم هذا النوع من الورق لاختبار الطباعة فقط.

  - وفقًا لنوع الورق، قد يؤدي إجراء "طباعة بدون حدود" إلى خفض جودة الطباعة في الحافتين العلوية والسفلية للورق أو إلى تلطخ هذه الأجزاء.

[Letter] و[Legal]

[Envelopes/الأظرف]

أحجام أخرى بخلاف [Letter] و[Legal] و[Envelops/الأظرف]

أعلى الصفحة